ООО "КОПТИС"



**Российская Федерация**

***Свердловская область***

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН**

***Каменский муниципальный округ***

***Муниципальный контракт*** ***№02-АЭФ от 21.07.2021***

**Положение о территориальном планировании**

Екатеринбург, 2021 г

**Оглавление**

[**Общие положения** 4](#_Toc189232206)

[**1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного муниципального округа, их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением данных объектов** 8](#_Toc189232207)

[**2. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов** 271](#_Toc189232208)

**Авторский коллектив ООО "КОПТИС" по разработке генерального плана Каменского муниципального округа**

***Муниципальный контракт №02-АЭФ от 21.07.2021***

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор, к.т.н. | А.В. Рычков |
| Гл. градостроитель проекта, ст. науч. сотр. | Д.Ю. Ширяев |
| Системный аналитик | А.А. Жванко |
| Системный аналитик | Т.А. Усталова |
| Инженер-картограф | Е.С. Верхотурцева |
| Инженер-геодезист | Н.Р. Мокерова |
| Директор по стратегическому развитию, инженер-архитектор | А.П. Федосов |
| Системный аналитик | Е.С. Дорогина |

**Общие положения**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

* территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
* устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;
* функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;
* объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации [Конституцией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=07.01.2021&demo=2) Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации;
* объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Свердловской области, органов государственной власти Свердловской области [Конституцией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=07.01.2021&demo=2) Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, решениями высшего исполнительного органа государственной власти Свердловской области, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Свердловской области;
* объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Свердловской области, Уставом Каменского муниципального округа и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Каменского муниципального округа. Виды объектов местного значения муниципального округа в указанных в [пункте 1 части 5 статьи 23](#Par1033) Градостроительного кодекса Российской Федерации, подлежащих отображению на генеральном плане муниципального округа, определены Законом Свердловской области от 4 июля 2016 г. № 76-ОЗ.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими [решений](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=128567&date=07.01.2021&demo=2&dst=100009&fld=134) и реализации таких решений.

Документы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документы территориального планирования субъекта Российской Федерации и документы территориального планирования муниципальных образований не подлежат применению в части, противоречащей утвержденным документам территориального планирования Российской Федерации, со дня утверждения. Документы территориального планирования муниципальных образований не подлежат применению в части, противоречащей утвержденным документам территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документам территориального планирования субъекта Российской Федерации, со дня утверждения.

Подготовка проекта Генерального плана осуществлена с учетом положений стратегии социально-экономического развития Каменского муниципального округа и плана мероприятий по её реализации, бюджетного прогноза на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Свердловской области, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования. Подготовка проекта Генерального плана Каменского муниципального округа осуществлена с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъекта Российской Федерации, Генеральном плане Каменского муниципального округа, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. Подготовка проекта Генерального плана Каменского муниципального округа осуществляется в соответствии с требованиями [статьи 9](#Par585) Градостроительного кодекса Российской Федерации и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Подготовка Генерального плана Каменского муниципального округа осуществлена применительно ко всей территории муниципального округа.

Генеральный план Каменского муниципального округа содержит:

1) положение о территориальном планировании;

2) карту планируемого размещения объектов местного значения;

3) карту границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа;

4) карту функциональных зон муниципального округа.

Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

На картах, содержащихся в генеральном плане, соответственно отображены:

1) планируемые для размещения объекты местного значения муниципального округа, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа;

2) границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа;

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

Утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.

Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения установлены Приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10.

Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, которые содержат графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Генеральный план Каменского муниципального округа утверждается на срок **двадцать** лет.

**1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного муниципального округа, их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением данных объектов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование | Номер | Местоположение / Функциональная зона | Статус объекта | Основные характеристики | Зоны с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения | Основание для размещения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| **1.1.Распределительные трубопроводы для транспортировки газа** | | | | | | | |  | |
| 1.1.1.Распределительные трубопроводы для транспортировки газа | | | | | | | |  | |
| **602040601 - Газопровод распределительный высокого давления** | | | | | | | |  | |
| 1 | Распределительный газопровод от ГРС г. Каменск-Уральский | 111 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 15,916 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Диаметр трубопровода: 225 мм; Категория распределительных газопроводов по давлению: II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно). | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 2 | Газопровод распределительный от ГРС г. Каменск-Уральский | 112 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 6,791 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Диаметр трубопровода: 160 мм; Категория распределительных газопроводов по давлению: II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно). | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 3 | Распределительный газопровод от ГРС Каменск-Уральский | 113 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 12,433 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Диаметр трубопровода: 110 мм; Категория распределительных газопроводов по давлению: II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно). | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 4 | Газопровод распределительный высокого давления | 114 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,555 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 5 | Газопровод распределительный высокого давления | 115 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,516 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 6 | Газопровод распределительный высокого давления | 116 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,685 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 7 | Распределительный газопровод от ГРС г. Каменск-Уральский | 117 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 7,240 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Категория распределительных газопроводов по давлению: II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно). | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 8 | Газопровод распределительный высокого давления | 118 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 14,081 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 9 | Распределительный газопровод от ГРС г. Каменск-Уральский | 119 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 3,966 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Диаметр трубопровода: 315 мм. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 10 | Распределительный газопровод от ГРС г. Каменск-Уральский | 120 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,701 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Категория распределительных газопроводов по давлению: II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно). | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 11 | Распределительный газопровод от ГРС с. Сосновское | 121 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 5,668 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 12 | Распределительный газопровод от ГРС с. Сосновское | 122 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 3,218 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 13 | Распределительный газопровод от ГРС с. Сосновское | 123 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 5,07 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 14 | Распределительный газопровод от ГРС с. Покровское | 124 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 3,017 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 15 | Распределительный газопровод от ГРС г.Каменск-Уральский | 125 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 2,865 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 16 | Распределительный газопровод от ГРС с. Покровское | 126 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 3,426 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 17 | Распределительный газопровод от ГРС с. Покровское | 127 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 0,524 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 18 | Распределительный газопровод от ГРС с. Покровское | 128 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 1,857 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 19 | Распределительный газопровод от ГРС с. Покровское | 129 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 1,366 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 20 | Распределительный газопровод от ГРС с. Покровское | 130 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 3,456 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 21 | Распределительный газопровод от ГРС с. Покровское | 131 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 3,791 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 22 | Распределительный газопровод от ГРС с. Покровское | 132 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 1,643 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 23 | Распределительный газопровод от ГРС с. Покровское | 133 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 2,601 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 24 | Распределительный газопровод от ГРС с. Покровское | 134 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 0,722 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 25 | Распределительный газопровод от ГРС с. Покровское | 135 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 1,532 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 26 | Распределительный газопровод от ГРС с. Покровское | 136 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 0,773 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 27 | Распределительный газопровод от ГРС с. Покровское | 137 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 2,608 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 28 | Распределительный газопровод от ГРС с. Покровское | 138 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 5,676 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 29 | Распределительный газопровод от ГРС с. Сосновское | 139 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 2,495 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 30 | Распрделительный газопровод от ГРС с. Сосновское | 140 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 5,161 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 31 | Газопровод распределительный высокого давления | 141 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,581 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 32 | Распределительный газопровод от ГРС г.Каменск-Уральский | 142 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 2,171 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 33 | Распределительный газопровод от ГРС г.Каменск-Уральский | 143 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 4,998 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 34 | Распределительный газопровод от ГРС г.Каменск-Уральский | 144 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 5,084 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 35 | Газопровод распределительный высокого давления | 145 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 0,13 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 36 | Распределительный газопровод от ГРС г.Каменск-Уральский | 146 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 0,324 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 37 | Газопровод распределительный высокого давления | 147 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 1,549 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 38 | Распределительный газопровод от ГРС г.Каменск-Уральский | 148 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 0,402 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 39 | Распределительный газопровод от ГРС г.Каменск-Уральский | 149 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 2,02 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 40 | Распределительный газопровод от ГРС г.Каменск-Уральский | 150 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 2,643 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 41 | Газопровод распределительный высокого давления | 151 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 6,524 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 42 | Распределительный газопровод от ГРС г.Каменск-Уральский | 152 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 0,023 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 43 | Распределительный газопровод от ГРС г.Каменск-Уральский | 153 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 3,171 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 44 | Распределительный газопровод от ГРС г.Каменск-Уральский | 154 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 1,811 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 45 | Газопровод распределительный высокого давления | 155 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 0,062 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 46 | Распределительный газопровод от ГРС г.Каменск-Уральский | 156 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 0,019 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 47 | Распределительный газопровод от ГРС г.Каменск-Уральский | 157 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Протяженность: 3,561 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| **602040603 - Газопровод распределительный низкого давления** | | | | | | | |  | |
| 1 | Газопровод распределительный низкого давления | 158 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,014 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 2 | Газопровод распределительный низкого давления | 159 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,011 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 3 | Газопровод распределительный низкого давления | 160 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,053 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 4 | Газопровод распределительный низкого давления | 161 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,107 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 5 | Газопровод распределительный низкого давления | 162 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,077 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 6 | Газопровод распределительный низкого давления | 163 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,093 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 7 | Газопровод распределительный низкого давления | 164 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,042 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 8 | Газопровод распределительный низкого давления | 165 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,012 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 9 | Газопровод распределительный низкого давления | 166 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,253 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 10 | Газопровод распределительный низкого давления | 167 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,022 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 11 | Газопровод распределительный низкого давления | 168 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,593 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 12 | Газопровод распределительный низкого давления | 169 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 1,024 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 13 | Газопровод распределительный низкого давления | 170 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,121 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 14 | Газопровод распределительный низкого давления | 171 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,127 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 15 | Газопровод распределительный низкого давления | 172 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,431 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 16 | Газопровод распределительный низкого давления | 173 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,043 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 17 | Газопровод распределительный низкого давления | 174 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,087 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 18 | Газопровод распределительный низкого давления | 175 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,025 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 19 | Газопровод распределительный низкого давления | 176 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,006 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 20 | Газопровод распределительный низкого давления | 177 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,052 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 21 | Газопровод распределительный низкого давления | 178 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,033 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 22 | Газопровод распределительный низкого давления | 179 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,015 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 23 | Газопровод распределительный низкого давления | 180 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,025 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 24 | Газопровод распределительный низкого давления | 181 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,043 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 25 | Газопровод распределительный низкого давления | 182 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,019 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 26 | Газопровод распределительный низкого давления | 183 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,016 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 27 | Газопровод распределительный низкого давления | 184 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,002 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 28 | Газопровод распределительный низкого давления | 185 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,098 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 29 | Газопровод распределительный низкого давления | 186 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,080 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 30 | Газопровод распределительный низкого давления | 187 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,006 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 31 | Газопровод распределительный низкого давления | 188 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,090 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 32 | Газопровод распределительный низкого давления | 189 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,002 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 33 | Газопровод распределительный низкого давления | 190 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,099 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 34 | Газопровод распределительный низкого давления | 191 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,155 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 35 | Газопровод распределительный низкого давления | 192 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,009 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 36 | Газопровод распределительный низкого давления | 193 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,003 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 37 | Газопровод распределительный низкого давления | 194 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,001 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 38 | Газопровод распределительный низкого давления | 195 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,004 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 39 | Газопровод распределительный низкого давления | 196 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,006 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 40 | Газопровод распределительный низкого давления | 197 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,004 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 41 | Газопровод распределительный низкого давления | 198 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,018 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 42 | Газопровод распределительный низкого давления | 199 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,013 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 43 | Газопровод распределительный низкого давления | 200 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,017 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 44 | Газопровод распределительный низкого давления | 201 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,034 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 45 | Газопровод распределительный низкого давления | 202 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,010 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 46 | Газопровод распределительный низкого давления | 203 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,018 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 47 | Газопровод распределительный низкого давления | 204 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,040 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 48 | Газопровод распределительный низкого давления | 205 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,040 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 49 | Газопровод распределительный низкого давления | 206 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,035 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 50 | Газопровод распределительный низкого давления | 207 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,019 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 51 | Газопровод распределительный низкого давления | 208 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,001 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 52 | Газопровод распределительный низкого давления | 209 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,053 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 53 | Газопровод распределительный низкого давления | 210 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,009 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 54 | Газопровод распределительный низкого давления | 211 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,021 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 55 | Газопровод распределительный низкого давления | 212 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,010 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 56 | Газопровод распределительный низкого давления | 213 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,018 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 57 | Газопровод распределительный низкого давления | 214 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,005 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 58 | Газопровод распределительный низкого давления | 215 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,073 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 59 | Газопровод распределительный низкого давления | 216 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,002 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 60 | Газопровод распределительный низкого давления | 217 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,003 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 61 | Газопровод распределительный низкого давления | 218 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,140 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 62 | Газопровод распределительный низкого давления | 219 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,044 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 63 | Газопровод распределительный низкого давления | 220 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,059 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 64 | Газопровод распределительный низкого давления | 221 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,004 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 65 | Газопровод распределительный низкого давления | 222 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,018 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 66 | Газопровод распределительный низкого давления | 223 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,021 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 67 | Газопровод распределительный низкого давления | 224 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,002 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 68 | Газопровод распределительный низкого давления | 225 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,016 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 69 | Газопровод распределительный низкого давления | 226 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,048 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 70 | Газопровод распределительный низкого давления | 227 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,018 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 71 | Газопровод распределительный низкого давления | 228 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,002 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 72 | Газопровод распределительный низкого давления | 229 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,003 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 73 | Газопровод распределительный низкого давления | 230 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,042 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 74 | Газопровод распределительный низкого давления | 231 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,009 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 75 | Газопровод распределительный низкого давления | 232 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,044 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 76 | Газопровод распределительный низкого давления | 233 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,027 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 77 | Газопровод распределительный низкого давления | 234 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,030 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 78 | Газопровод распределительный низкого давления | 235 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,065 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 79 | Газопровод распределительный низкого давления | 236 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,010 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 80 | Газопровод распределительный низкого давления | 237 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,049 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 81 | Газопровод распределительный низкого давления | 238 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,014 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 82 | Газопровод распределительный низкого давления | 239 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,023 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 83 | Газопровод распределительный низкого давления | 240 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,006 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 84 | Газопровод распределительный низкого давления | 241 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,023 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 85 | Газопровод распределительный низкого давления | 242 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,024 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 86 | Газопровод распределительный низкого давления | 243 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,009 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 87 | Газопровод распределительный низкого давления | 244 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,043 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 88 | Газопровод распределительный низкого давления | 245 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,082 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 89 | Газопровод распределительный низкого давления | 246 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,010 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 90 | Газопровод распределительный низкого давления | 247 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,054 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 91 | Газопровод распределительный низкого давления | 248 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,012 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 92 | Газопровод распределительный низкого давления | 249 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,001 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 93 | Газопровод распределительный низкого давления | 250 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,004 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 94 | Газопровод распределительный низкого давления | 251 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,012 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 95 | Газопровод распределительный низкого давления | 252 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,013 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 96 | Газопровод распределительный низкого давления | 253 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,006 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 97 | Газопровод распределительный низкого давления | 254 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,009 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 98 | Газопровод распределительный низкого давления | 255 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,003 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 99 | Газопровод распределительный низкого давления | 256 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,005 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 100 | Газопровод распределительный низкого давления | 257 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,010 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 101 | Газопровод распределительный низкого давления | 258 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,001 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 102 | Газопровод распределительный низкого давления | 259 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,026 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 103 | Газопровод распределительный низкого давления | 260 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,005 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 104 | Газопровод распределительный низкого давления | 261 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,010 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 105 | Газопровод распределительный низкого давления | 262 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,080 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 106 | Газопровод распределительный низкого давления | 263 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,032 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 107 | Газопровод распределительный низкого давления | 264 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,040 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 108 | Газопровод распределительный низкого давления | 265 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,014 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 109 | Газопровод распределительный низкого давления | 266 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,010 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 110 | Газопровод распределительный низкого давления | 267 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,032 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 111 | Газопровод распределительный низкого давления | 268 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,033 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 112 | Газопровод распределительный низкого давления | 269 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,030 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 113 | Газопровод распределительный низкого давления | 270 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,015 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 114 | Газопровод распределительный низкого давления | 271 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,070 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 115 | Газопровод распределительный низкого давления | 272 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,011 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 116 | Газопровод распределительный низкого давления | 273 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,025 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 117 | Газопровод распределительный низкого давления | 274 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,023 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 118 | Газопровод распределительный низкого давления | 275 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,013 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 119 | Газопровод распределительный низкого давления | 276 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,032 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 120 | Газопровод распределительный низкого давления | 277 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,007 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 121 | Газопровод распределительный низкого давления | 278 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,017 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 122 | Газопровод распределительный низкого давления | 279 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,016 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 123 | Газопровод распределительный низкого давления | 280 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,005 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 124 | Газопровод распределительный низкого давления | 281 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,002 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 125 | Газопровод распределительный низкого давления | 282 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,007 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 126 | Газопровод распределительный низкого давления | 283 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,009 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 127 | Газопровод распределительный низкого давления | 284 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,005 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 128 | Газопровод распределительный низкого давления | 285 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,005 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 129 | Газопровод распределительный низкого давления | 286 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,009 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 130 | Газопровод распределительный низкого давления | 287 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,003 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 131 | Газопровод распределительный низкого давления | 288 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,003 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 132 | Газопровод распределительный низкого давления | 289 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,014 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 133 | Газопровод распределительный низкого давления | 290 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,151 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 134 | Газопровод распределительный низкого давления | 291 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,027 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 135 | Газопровод распределительный низкого давления | 292 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,025 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 136 | Газопровод распределительный низкого давления | 293 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,026 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 137 | Газопровод распределительный низкого давления | 294 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,011 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 138 | Газопровод распределительный низкого давления | 295 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,010 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 139 | Газопровод распределительный низкого давления | 296 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,009 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 140 | Газопровод распределительный низкого давления | 297 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,010 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 141 | Газопровод распределительный низкого давления | 298 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,001 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 142 | Газопровод распределительный низкого давления | 299 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,003 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 143 | Газопровод распределительный низкого давления | 300 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,009 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 144 | Газопровод распределительный низкого давления | 301 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,012 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 145 | Газопровод распределительный низкого давления | 302 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,015 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 146 | Газопровод распределительный низкого давления | 303 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,002 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 147 | Газопровод распределительный низкого давления | 304 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,005 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 148 | Газопровод распределительный низкого давления | 305 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,019 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 149 | Газопровод распределительный низкого давления | 306 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,015 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 150 | Газопровод распределительный низкого давления | 307 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,032 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 151 | Газопровод распределительный низкого давления | 308 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,116 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 152 | Газопровод распределительный низкого давления | 309 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,060 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 153 | Газопровод распределительный низкого давления | 310 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,010 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 154 | Газопровод распределительный низкого давления | 311 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,092 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 155 | Газопровод распределительный низкого давления | 312 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,037 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 156 | Газопровод распределительный низкого давления | 313 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,020 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 157 | Газопровод распределительный низкого давления | 314 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,066 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 158 | Газопровод распределительный низкого давления | 315 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,012 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 159 | Газопровод распределительный низкого давления | 316 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,117 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 160 | Газопровод распределительный низкого давления | 317 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,003 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 161 | Газопровод распределительный низкого давления | 318 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,030 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 162 | Газопровод распределительный низкого давления | 319 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,052 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 163 | Газопровод распределительный низкого давления | 320 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,013 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 164 | Газопровод распределительный низкого давления | 321 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,008 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 165 | Газопровод распределительный низкого давления | 322 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,035 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 166 | Газопровод распределительный низкого давления | 323 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,030 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 167 | Газопровод распределительный низкого давления | 324 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,023 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 168 | Газопровод распределительный низкого давления | 325 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,012 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 169 | Газопровод распределительный низкого давления | 326 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,030 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 170 | Газопровод распределительный низкого давления | 327 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,015 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 171 | Газопровод распределительный низкого давления | 328 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,002 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 172 | Газопровод распределительный низкого давления | 329 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,015 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 173 | Газопровод распределительный низкого давления | 330 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,002 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 174 | Газопровод распределительный низкого давления | 331 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,002 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 175 | Газопровод распределительный низкого давления | 332 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,016 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 176 | Газопровод распределительный низкого давления | 333 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,004 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 177 | Газопровод распределительный низкого давления | 334 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,017 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 178 | Газопровод распределительный низкого давления | 335 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,014 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 179 | Газопровод распределительный низкого давления | 336 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,001 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 180 | Газопровод распределительный низкого давления | 337 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,012 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 181 | Газопровод распределительный низкого давления | 338 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,002 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 182 | Газопровод распределительный низкого давления | 339 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,007 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 183 | Газопровод распределительный низкого давления | 340 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,012 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 184 | Газопровод распределительный низкого давления | 341 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,010 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 185 | Газопровод распределительный низкого давления | 342 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,002 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 186 | Газопровод распределительный низкого давления | 343 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,003 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 187 | Газопровод распределительный низкого давления | 344 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,008 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 188 | Газопровод распределительный низкого давления | 345 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,017 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 189 | Газопровод распределительный низкого давления | 346 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,008 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 190 | Газопровод распределительный низкого давления | 347 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,005 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 191 | Газопровод распределительный низкого давления | 348 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,070 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 192 | Газопровод распределительный низкого давления | 349 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,075 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 193 | Газопровод распределительный низкого давления | 350 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,020 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 194 | Газопровод распределительный низкого давления | 351 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,050 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 195 | Газопровод распределительный низкого давления | 352 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,003 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 196 | Газопровод распределительный низкого давления | 353 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,004 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 197 | Газопровод распределительный низкого давления | 354 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,004 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 198 | Газопровод распределительный низкого давления | 355 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,010 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 199 | Газопровод распределительный низкого давления | 356 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,002 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 200 | Газопровод распределительный низкого давления | 357 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,124 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 201 | Газопровод распределительный низкого давления | 358 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,001 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 202 | Газопровод распределительный низкого давления | 359 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,060 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 203 | Газопровод распределительный низкого давления | 360 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,017 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 204 | Газопровод распределительный низкого давления | 361 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,001 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 205 | Газопровод распределительный низкого давления | 362 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,028 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 206 | Газопровод распределительный низкого давления | 363 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,012 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 207 | Газопровод распределительный низкого давления | 364 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,018 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 208 | Газопровод распределительный низкого давления | 365 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,025 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 209 | Газопровод распределительный низкого давления | 366 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,010 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 210 | Газопровод распределительный низкого давления | 367 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,014 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 211 | Газопровод распределительный низкого давления | 368 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,002 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 212 | Газопровод распределительный низкого давления | 369 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,003 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 213 | Газопровод распределительный низкого давления | 370 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,012 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 214 | Газопровод распределительный низкого давления | 371 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,002 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 215 | Газопровод распределительный низкого давления | 372 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,003 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 216 | Газопровод распределительный низкого давления | 373 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,712 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 217 | Газопровод распределительный низкого давления | 374 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,306 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 218 | Газопровод распределительный низкого давления | 375 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,347 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 219 | Газопровод распределительный низкого давления | 376 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 1,117 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 220 | Газопровод распределительный низкого давления | 377 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,46 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 221 | Газопровод распределительный низкого давления | 378 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,841 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 222 | Газопровод распределительный низкого давления | 379 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,343 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 223 | Газопровод распределительный низкого давления | 380 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 1,051 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 224 | Газопровод распределительный низкого давления | 381 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 1,153 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 225 | Газопровод распределительный низкого давления | 382 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,567 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 226 | Газопровод распределительный низкого давления | 383 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,846 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 227 | Газопровод распределительный низкого давления | 384 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,501 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 228 | Газопровод распределительный низкого давления | 385 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 1,444 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 229 | Газопровод распределительный низкого давления | 386 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,257 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 230 | Газопровод распределительный низкого давления | 387 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,706 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 231 | Газопровод распределительный низкого давления | 388 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,775 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 232 | Газопровод распределительный низкого давления | 389 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,354 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 233 | Газопровод распределительный низкого давления | 390 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,256 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 234 | Газопровод распределительный низкого давления | 391 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,521 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 235 | Газопровод распределительный низкого давления | 392 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,427 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 236 | Газопровод распределительный низкого давления | 393 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,593 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 237 | Газопровод распределительный низкого давления | 394 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,794 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 238 | Газопровод распределительный низкого давления | 395 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,118 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 239 | Газопровод распределительный низкого давления | 396 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,246 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 240 | Газопровод распределительный низкого давления | 397 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,286 км; Вид расположения трубопровода: Надземный . | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| **1.2.Сети водоотведения** | | | | | | | |  | |
| 1.2.1.Сети водоотведения | | | | | | | |  | |
| **602041402 - Канализация напорная** | | | | | | | |  | |
| 1 | Канализация напорная | 445 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,759 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 2 | Канализация напорная | 446 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,909 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 3 | Канализация напорная | 447 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 1,357 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 4 | Канализация напорная | 448 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,686 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 5 | Канализация напорная | 449 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,561 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 6 | Канализация напорная | 450 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,420 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 7 | Канализация напорная | 451 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 2,011 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 8 | Канализация напорная | 452 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,381 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 9 | Канализация напорная | 453 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 1,447 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 10 | Канализация напорная | 454 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 2,033 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 11 | Канализация напорная | 455 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,990 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 12 | Канализация напорная | 456 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 4,189 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 13 | Канализация напорная | 457 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,443 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 14 | Канализация напорная | 458 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,057 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 15 | Канализация напорная | 459 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,030 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 16 | Канализация напорная | 460 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,039 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 17 | Канализация напорная | 461 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,088 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 18 | Канализация напорная | 462 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,076 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 19 | Канализация напорная | 463 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,150 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 20 | Канализация напорная | 464 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,076 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 21 | Канализация напорная | 465 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,050 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 22 | Канализация напорная | 466 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,037 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 23 | Канализация напорная | 467 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,152 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 24 | Канализация напорная | 468 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,003 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 25 | Канализация напорная | 469 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,003 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 26 | Канализация напорная | 470 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 2,727 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| **602041403 - Канализация дождевая напорная** | | | | | | | |  | |
| 1 | Канализация дождевая напорная | 440 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,021 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 2 | Канализация дождевая напорная | 441 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,031 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 3 | Канализация дождевая напорная | 442 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,004 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 4 | Канализация дождевая напорная | 443 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,009 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 5 | Канализация дождевая напорная | 444 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Протяженность: 0,009 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| **602041401 - Канализация самотечная** | | | | | | | |  | |
| 1 | Канализация самотечная | 471 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,597 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 2 | Канализация самотечная | 472 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,169 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 3 | Канализация самотечная | 473 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,663 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 4 | Канализация самотечная | 474 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,287 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 5 | Канализация самотечная | 475 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,264 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 6 | Канализация самотечная | 476 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,213 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 7 | Канализация самотечная | 477 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,113 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 8 | Канализация самотечная | 478 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,026 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 9 | Канализация самотечная | 479 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,024 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 10 | Канализация самотечная | 480 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,115 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 11 | Канализация самотечная | 481 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,238 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 12 | Канализация напорная | 482 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 1,056 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 13 | Канализация самотечная | 483 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,123 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 14 | Канализация самотечная | 484 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,061 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 15 | Канализация самотечная | 485 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,088 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 16 | Канализация самотечная | 486 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,406 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 17 | Канализация самотечная | 487 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,078 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 18 | Канализация самотечная | 488 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,039 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 19 | Канализация самотечная | 489 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,133 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 20 | Канализация самотечная | 490 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,231 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 21 | Канализация самотечная | 491 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,045 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 22 | Канализация самотечная | 492 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 1,166 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 23 | Канализация самотечная | 493 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,134 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 24 | Канализация самотечная | 494 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,485 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 25 | Канализация самотечная | 495 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,392 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 26 | Канализация самотечная | 496 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,262 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 27 | Канализация самотечная | 497 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 1,715 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 28 | Канализация самотечная | 498 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,16 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 29 | Канализация самотечная | 499 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,082 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 30 | Канализация самотечная | 500 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,333 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 31 | Канализация самотечная | 501 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,681 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 32 | Канализация самотечная | 502 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,371 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 33 | Канализация самотечная | 503 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,04 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 34 | Канализация самотечная | 504 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Протяженность: 0,022 км; Вид расположения трубопровода: Подземный в тоннеле, коллекторе. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| **1.3.Объекты водоотведения** | | | | | | | |  | |
| 1.3.1.Объекты водоотведения | | | | | | | |  | |
| **602041301 - Очистные сооружения (КОС)** | | | | | | | |  | |
| 1 | Очистные сооружения (КОС) | 627 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, д. Соколова Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 2 | Очистные сооружения (КОС) | 628 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона лесов. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 3 | Очистные сооружения (КОС) | 629 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, с. Кисловское Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 4 | Очистные сооружения (КОС) | 630 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 5 | Очистные сооружения (КОС) | 631 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 6 | Очистные сооружения (КОС) | 632 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 7 | Очистные сооружения (КОС) | 633 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 8 | Очистные сооружения (КОС) | 634 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 9 | Очистные сооружения (КОС) | 635 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 10 | Очистные сооружения (КОС) | 636 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона лесов. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 11 | Очистные сооружения (КОС) | 637 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 12 | Очистные сооружения (КОС) | 638 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, п. Синарский Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 13 | Очистные сооружения (КОС) | 639 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона лесов. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 14 | Очистные сооружения (КОС) | 640 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 15 | Очистные сооружения (КОС) | 641 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 16 | Очистные сооружения (КОС) | 642 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона лесов. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 17 | Очистные сооружения (КОС) | 643 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, д. Чечулина Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 18 | КОС-150 "Клевакинское" | 644 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, с. Клевакинское Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 19 | Очистные сооружения (КОС) | 645 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 20 | Очистные сооружения (КОС) | 646 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, д. Белоносова Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 21 | Очистные сооружения (КОС) | 647 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 22 | Очистные сооружения (КОС) | 648 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, с. Исетское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 23 | Очистные сооружения (КОС) | 649 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, д. Старикова Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 24 | Очистные сооружения (КОС) | 650 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 25 | Очистные сооружения (КОС) | 651 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, д. Малая Белоносова Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 26 | Очистные сооружения (КОС) | 652 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона лесов. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 27 | Очистные сооружения (КОС) | 653 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 28 | Очистные сооружения (КОС) | 654 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, д. Походилова Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 29 | Очистные сооружения (КОС) | 655 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, с. Смолинское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 30 | Очистные сооружения (КОС) | 656 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, д. Ключи Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 31 | КОС-150 "Новый Быт" | 657 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, п. Новый Быт Зона садоводства, огородничества. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 32 | Очистные сооружения (КОС) | 658 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 33 | КОС-400 "Новоисетское" | 659 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, с. Новоисетское Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения;  Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Производительность: 0,4 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 34 | Очистные сооружения (КОС) | 660 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, с. Большая Грязнуха Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 35 | КОС-150 "Первомайский" | 661 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, п. Первомайский Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 36 | КОС-650 "Колчедан" | 662 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, с. Колчедан Зона садоводства, огородничества. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,6 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 37 | КОС-150 "Рыбниковское" | 663 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, с. Рыбниковское, ул. Дмитриева, 21 Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 38 | КОС-150 "Травянское" | 664 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, с. Травянское Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 39 | КОС-150 "Покровское" | 665 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, с. Покровское, ул. Ленина, дом 155 Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Производительность: 0,15 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| **602041303 - Канализационная насосная станция (КНС)** | | | | | | | |  | |
| 1 | Канализационная насосная станция (КНС) | 415 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона лесов. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,30 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 2 | Канализационная насосная станция (КНС) | 416 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,30 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 3 | Канализационная насосная станция (КНС) | 417 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона лесов. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,40 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 4 | Канализационная насосная станция (КНС) | 418 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,30 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 5 | Канализационная насосная станция (КНС) | 419 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,30 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 6 | Канализационная насосная станция (КНС) | 420 | д. Бубнова Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,30 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 7 | Канализационная насосная станция (КНС) | 421 | д. Мосина Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,30 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 8 | Канализационная насосная станция (КНС) | 422 | д. Черноусова Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,30 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 9 | Канализационная насосная станция (КНС) | 423 | д. Часовая Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,30 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 10 | Канализационная насосная станция (КНС) | 424 | с. Сосновское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,30 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 11 | Канализационная насосная станция (КНС) | 425 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,30 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 12 | Канализационная насосная станция (КНС) | 426 | д. Перебор Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,30 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 13 | Канализационная насосная станция (КНС) | 427 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона лесов. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,30 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 14 | Канализационная насосная станция (КНС) | 428 | с. Маминское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,30 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 15 | КОС-150 "Сипавское" | 429 | с. Сипавское Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,30 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 16 | Канализационная насосная станция (КНС) | 430 | с. Исетское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,30 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 17 | Канализационная насосная станция (КНС) | 431 | с. Исетское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,30 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 18 | Канализационная насосная станция (КНС) | 432 | с. Исетское Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,30 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 19 | Канализационная насосная станция (КНС) | 433 | с. Пирогово Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,30 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 20 | Канализационная насосная станция (КНС) | 434 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона лесов. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,30 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 21 | Канализационная насосная станция (КНС) | 435 | с. Покровское Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,30 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 22 | Канализационная насосная станция (КНС) | 436 | с. Большая Грязнуха Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,30 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 23 | Канализационная насосная станция (КНС) | 437 | с. Большая Грязнуха Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,30 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 24 | Канализационная насосная станция (КНС) | 438 | с. Большая Грязнуха Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,30 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 25 | КНС-350 "Брод" | 439 | обл Свердловская, р-н Каменский, д. Брод, ул. Гагарина, дом 1 "А" Общественно-деловые зоны. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоотведения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность: 0,35 тыс. куб. м/сут | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| **1.4.Объекты теплоснабжения** | | | | | | | |  | |
| 1.4.1.Объекты теплоснабжения | | | | | | | |  | |
| **602040901 - Источник тепловой энергии** | | | | | | | |  | |
| 1 | СЦТ "Мартюш" | 398 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, пгт. Мартюш, ул. Гагарина, д.28А Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Основной вид топлива: Природный газ; Тепловая мощность: 14,36 ГКкал/ч. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 2 | СЦТ "Сипавское" | 399 | с. Сипавское, ул. Гагарина, 40 Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Основной вид топлива: Уголь; Тепловая мощность: 2,47 ГКкал/ч. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 3 | СЦТ "Маминское" | 400 | с. Маминское, ул. Чапаева, 5 Общественно-деловые зоны. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Основной вид топлива: Природный газ; Тепловая мощность: 5,58 ГКкал/ч. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 4 | СЦТ "Сипавское- школа" | 401 | с. Сипавское, ул. Советская, 11б Общественно-деловые зоны. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Основной вид топлива: Уголь; Тепловая мощность: 1,24 ГКкал/ч. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 5 | СЦТ "Новоисетское" | 402 | с. Новоисетское, ул. Советская, 2г Общественно-деловые зоны. | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Основной вид топлива: Природный газ; Тепловая мощность: 10,32 ГКкал/ч. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 6 | СЦТ "Сосновское" | 403 | с. Сосновское, ул. Комсомольская, 5 Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Основной вид топлива: Природный газ; Тепловая мощность: 2,81 ГКкал/ч. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 7 | СЦТ "Брод" | 404 | д. Брод, ул. Гагарина, 16 Общественно-деловые зоны. | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Основной вид топлива: Природный газ; Тепловая мощность: 1,04 ГКкал/ч. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 8 | СЦТ "Новый Быт" | 405 | п. Новый Быт, ул. Горняков, 15а Общественно-деловые зоны. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Основной вид топлива: Уголь; Тепловая мощность: 3,4 ГКкал/ч. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 9 | БМК "Позариха" | 406 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Основной вид топлива: Природный газ; Тепловая мощность: 0,86 ГКкал/ч. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 10 | АГБМК "Рыбниковское" | 407 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Основной вид топлива: Природный газ; Тепловая мощность: 2,75 ГКкал/ч. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 11 | АГБМК "Сосновское-Мира" | 408 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское Общественно-деловые зоны. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Основной вид топлива: Природный газ; Тепловая мощность: 1,03 ГКкал/ч. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 12 | АГБМК "Сосновское" | 409 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, ул. Комсомольская, 9 Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Основной вид топлива: Природный газ; Тепловая мощность: 1,03 ГКкал/ч. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 13 | АГБМК "Маминское" | 410 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Маминское, ул. Фурманова, 11а Общественно-деловые зоны. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Основной вид топлива: Природный газ; Тепловая мощность: 2,58 ГКкал/ч. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 14 | АГБМК "Первомайский" | 411 | обл Свердловская, р-н Каменский, п. Первомайский Общественно-деловые зоны. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Основной вид топлива: Природный газ; Тепловая мощность: 0,445 ГКкал/ч. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 15 | АГБМК "Сипавское" | 412 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Сипавское Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Основной вид топлива: Природный газ; Тепловая мощность: 3,44 ГКкал/ч. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 16 | АГБМК "Новый Быт" | 413 | обл Свердловская, р-н Каменский, п. Новый Быт Общественно-деловые зоны. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Основной вид топлива: Природный газ; Тепловая мощность: 3,20 ГКкал/ч. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 17 | Угольная котельная | 414 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Травянское Общественно-деловые зоны. | Планируемый к ликвидации | Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Основной вид топлива: Уголь. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| **602040902 - Центральный тепловой пункт (ЦТП)** | | | | | | | |  | |
| 1 | ЦТП с. Позариха | 1387 | с. Позариха, ул. Лесная Зона лесов. | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Подача - 290м.куб/ч | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| **1.5.Объекты водоснабжения** | | | | | | | |  | |
| 1.5.1.Объекты водоснабжения | | | | | | | |  | |
| **602041101 - Водозабор** | | | | | | | |  | |
| 1 | Водозабор | 34 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона лесов. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Производительность: 0,155 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 2 | Водозабор | 35 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Производительность: 0,155 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 3 | Водозабор | 36 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения; Производительность: 0,048 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 4 | Водозабор | 37 | Каменский муниципальный округ Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Производительность: 0,155 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 5 | Водозабор | 38 | Каменский муниципальный округ Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Производительность: 0,155 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 6 | Водозабор | 39 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения; Производительность: 0,069 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 7 | Водозабор | 40 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Производительность: 0,155 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 8 | Водозабор | 41 | д. Старикова Общественно-деловые зоны. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения; Производительность: 0,023 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 9 | Водозабор | 42 | с. Троицкое Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения; Производительность: 0,084 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 10 | Водозабор | 43 | Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения; Производительность: 0,027 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 11 | Водозабор | 44 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Покровское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Производительность: 0,068 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 12 | Водозабор | 45 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Маминское Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Производительность: 0,309 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 13 | Водозабор | 46 | обл Свердловская, р-н Каменский, д. Черноскутова Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Производительность: 0,151 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 14 | Водозабор | 47 | обл Свердловская, р-н Каменский, п. Горный Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Производительность: 0,192 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 15 | Водозабор | 48 | обл Свердловская, р-н Каменский, д. Потаскуева Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Производительность: 0,031 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 16 | Водозабор | 49 | обл Свердловская, р-н Каменский, д. Черноусова Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Производительность: 0,071 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 17 | Водозабор | 50 | обл Свердловская, р-н Каменский, д. Черноусова Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Производительность: 0,071 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 18 | Водозабор | 51 | обл Свердловская, р-н Каменский, д. Кремлевка Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Производительность: 0,071 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 19 | Водозабор | 52 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Большая Грязнуха Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Производительность: 0,188 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 20 | Водозабор | 53 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Производительность: 0,155 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 21 | Водозабор | 54 | обл Свердловская, р-н Каменский, п. Солнечный Общественно-деловые зоны. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Производительность: 0,148 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 22 | Водозабор | 55 | обл Свердловская, р-н Каменский, д. Малая Белоносова Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения; Производительность: 0,086 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 23 | Водозабор | 56 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения; Производительность: 0,039 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 24 | Водозабор | 57 | обл Свердловская, р-н Каменский, д. Давыдова Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Производительность: 0,071 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 25 | Водозабор | 58 | обл Свердловская, р-н Каменский, ул. Зеленая, дом 1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения; Производительность: 0,026 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 26 | Водозабор | 59 | обл Свердловская, р-н Каменский, д. Бекленищева Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения; Производительность: 0,025 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 27 | Водозабор | 60 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Щербаково Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения; Производительность: 0,069 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 28 | Водозабор | 61 | обл Свердловская, р-н Каменский, д. Мухлынина Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Производительность: 0,071 тыс. куб. м/сут. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| **602041104 - Водонапорная башня** | | | | | | | |  | |
| 1 | Водонапорная башня | 62 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 2 | Водонапорная башня | 63 | с. Рыбниковское Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 3 | Водонапорная башня | 64 | Свердловская область, р-н Каменский, д. Соколова Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 4 | Водонапорная башня | 65 | п. Лебяжье Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 5 | Водонапорная башня | 66 | обл Свердловская, р-н Каменский, д. Часовая Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 6 | Водонапорная башня | 67 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Исетское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 7 | Водонапорная башня | 68 | обл Свердловская, р-н Каменский Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 8 | Водонапорная башня | 69 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Черемхово Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 9 | Водонапорная башня | 70 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Черемхово Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 10 | Водонапорная башня | 71 | обл Свердловская, р-н Каменский Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 11 | Водонапорная башня | 72 | обл Свердловская, р-н Каменский Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 12 | Водонапорная башня | 73 | обл Свердловская, р-н Каменский, п. Новый Быт Общественно-деловые зоны. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 13 | Водонапорная башня | 74 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Травянское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 14 | Водонапорная башня | 75 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 15 | Водонапорная башня | 76 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Клевакинское Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 16 | Водонапорная башня | 77 | обл Свердловская, р-н Каменский, д. Часовая Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 17 | Водонапорная башня | 78 | обл Свердловская, р-н Каменский Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 18 | Водонапорная башня | 79 | обл Свердловская, р-н Каменский Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 19 | Водонапорная башня | 80 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 20 | Водонапорная башня | 81 | обл Свердловская, р-н Каменский, д. Брод Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 21 | Водонапорная башня | 82 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Исетское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 22 | Водонапорная башня | 83 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, ул. Лесная, дом 2"а" Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 23 | Водонапорная башня | 84 | обл Свердловская, р-н Каменский, д. Черноскутова Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 24 | Водонапорная башня | 85 | обл Свердловская, р-н Каменский, д. Потаскуева Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 25 | Водонапорная башня | 86 | обл Свердловская, р-н Каменский, д. Черноусова Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 26 | Водонапорная башня | 87 | обл Свердловская, р-н Каменский, д. Черноусова Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 27 | Водонапорная башня | 88 | обл Свердловская, р-н Каменский, д. Кремлевка Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 28 | Водонапорная башня | 89 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Большая Грязнуха Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 29 | Водонапорная башня | 90 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 30 | Водонапорная башня | 91 | обл Свердловская, р-н Каменский, п. Солнечный Общественно-деловые зоны. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 31 | Водонапорная башня | 92 | обл Свердловская, р-н Каменский, д. Малая Белоносова Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 32 | Водонапорная башня | 93 | обл Свердловская, р-н Каменский, д. Беловодье Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 33 | Водонапорная башня | 94 | обл Свердловская, р-н Каменский, п. Синарский Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 34 | Водонапорная башня | 95 | обл Свердловская, р-н Каменский Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 35 | Водонапорная башня | 96 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 36 | Водонапорная башня | 97 | обл Свердловская, р-н Каменский Зона лесов. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 37 | Водонапорная башня | 98 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Троицкое Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 38 | Водонапорная башня | 99 | обл Свердловская, р-н Каменский, д. Старикова Общественно-деловые зоны. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 39 | Водонапорная башня | 100 | обл Свердловская, р-н Каменский, д. Давыдова Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 40 | Водонапорная башня | 101 | обл Свердловская, р-н Каменский Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 41 | Водонапорная башня | 102 | обл Свердловская, р-н Каменский Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 42 | Водонапорная башня | 103 | обл Свердловская, р-н Каменский, д. Бекленищева Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 43 | Водонапорная башня | 104 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Щербаково Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 44 | Водонапорная башня | 105 | обл Свердловская, р-н Каменский Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Объем :50 м.куб | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| **602041102 - Водопроводные очистные сооружения** | | | | | | | |  | |
| 1 | Водопроводные очистные сооружения | 107 | обл Свердловская, р-н Каменский, п. Новый Быт Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения;  Производительность (тыс. куб. м/сут) 0,163 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 2 | Водопроводные очистные сооружения | 108 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Сипавское Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Производительность (тыс. куб. м/сут) 0,271 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 3 | Водопроводные очистные сооружения | 109 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения.  Производительность (тыс. куб. м/сут) 0,726 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 4 | Водопроводные очистные сооружения | 110 | обл Свердловская, р-н Каменский, д. Брод Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения;  Производительность (тыс. куб. м/сут) 0,327 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| **1.6.Искусственные дорожные сооружения** | | | | | | | |  | |
| 1.6.1.Искусственные дорожные сооружения | | | | | | | |  | |
| **602031601 - Мостовое сооружение** | | | | | | | |  | |
| 1 | Мостовое сооружение | 608 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Дорожное сооружение; Тип мостовых сооружений: Мост автодорожный.  Протяженность (м) 110 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 2 | Мостовое сооружение | 609 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона акваторий. | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Дорожное сооружение; Тип мостовых сооружений: Мост автодорожный.  Протяженность (м) 250 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 3 | Мостовое сооружение | 610 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона акваторий. | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Дорожное сооружение; Тип мостовых сооружений: Мост автодорожный.  Протяженность (м) 150 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 4 | Мостовое сооружение | 611 | с. Сипавское Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Дорожное сооружение; Тип мостовых сооружений: Мост автодорожный.  Протяженность (м) 60 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 5 | Мостовое сооружение | 612 | с. Сипавское Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Дорожное сооружение; Тип мостовых сооружений: Мост автодорожный.  Протяженность (м) 20 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 6 | Мостовое сооружение | 613 | с. Маминское Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Дорожное сооружение; Тип мостовых сооружений: Мост  Протяженность (м) 100 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 7 | Мостовое сооружение | 614 | д. Малая Белоносова Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Дорожное сооружение; Тип мостовых сооружений: Мост автодорожный.  Протяженность (м) 20 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 8 | Мостовое сооружение | 615 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Дорожное сооружение; Тип мостовых сооружений: Мост автодорожный.  Протяженность (м) 20 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 9 | Мостовое сооружение | 616 | пгт. Мартюш Зона акваторий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Дорожное сооружение; Тип мостовых сооружений: Мост автодорожный.  Протяженность (м) 150 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 10 | Мостовое сооружение | 617 | с. Исетское Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Дорожное сооружение; Тип мостовых сооружений: Мост автодорожный.  Протяженность (м) 40 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 11 | Мостовое сооружение | 618 | с. Исетское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Дорожное сооружение; Тип мостовых сооружений: Мост автодорожный.  Протяженность (м) 20 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 12 | Мостовое сооружение | 619 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона акваторий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Дорожное сооружение; Тип мостовых сооружений: Мост автодорожный.  Протяженность (м) 150 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| **1.7.Автомобильные дороги** | | | | | | | |  | |
| 1.7.1.Автомобильные дороги | | | | | | | |  | |
| **602030303 - Автомобильные дороги местного значения** | | | | | | | |  | |
| 1 | Автомобильные дороги местного значения | 1 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 8,059. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения | 2 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 2,408. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 3 | Автомобильные дороги местного значения | 3 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 0,448. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 4 | Автомобильные дороги местного значения | 4 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 4,495. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 5 | Автомобильные дороги местного значения | 5 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 7,331. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 6 | Автомобильные дороги местного значения | 6 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 3,69. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 7 | Автомобильные дороги местного значения | 7 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 0,814. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 8 | Автомобильные дороги местного значения | 8 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 1,819. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 9 | Автомобильные дороги местного значения | 9 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 3,736. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 10 | Автомобильные дороги местного значения | 10 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 2,645. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 11 | Автомобильные дороги местного значения | 11 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 6,494. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 12 | Автомобильные дороги местного значения | 12 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 0,863. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 13 | Автомобильные дороги местного значения | 13 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 3,401. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 14 | Автомобильные дороги местного значения | 14 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 1,032. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 15 | Автомобильные дороги местного значения | 15 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 5,441. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 16 | Автомобильные дороги местного значения | 16 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 2,194. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 17 | Автомобильные дороги местного значения | 17 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 1,708. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 18 | Автомобильные дороги местного значения | 18 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 0,905. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 19 | Автомобильные дороги местного значения | 19 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 2,252. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 20 | Автомобильные дороги местного значения | 20 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 1,954. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 21 | Автомобильные дороги местного значения | 21 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 1,806. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 22 | Автомобильные дороги местного значения | 22 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 1,369. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 23 | Автомобильные дороги местного значения | 23 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 1,264. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 24 | Автомобильные дороги местного значения | 24 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 0,275. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 25 | Автомобильные дороги местного значения | 25 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 0,033. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 26 | Автомобильные дороги местного значения | 26 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 0,1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 27 | Автомобильные дороги местного значения | 27 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 0,238. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 28 | Автомобильные дороги местного значения | 28 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 0,06. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 29 | Автомобильные дороги местного значения | 29 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 0,053. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 30 | Автомобильные дороги местного значения | 30 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 0,04. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 31 | Объездная автомобильная дорога за зоной влияния Маминского золоторудного месторождения | 31 | Свердловская обл., Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 2,21. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| **1.8.Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления** | | | | | | | |  | |
| 1.8.1.Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления | | | | | | | |  | |
| **602020401 - Объект размещения отходов** | | | | | | | |  | |
| 1 | Объект размещения отходов | 621 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона лесов. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект размещения отходов; Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: II класс опасности объекта; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: II категория; Учетный номер объекта размещения отходов: б/у; Назначение объекта размещения отходов: Захоронение отходов; Вид объекта размещения отходов: Полигон захоронения твердых коммунальных отходов. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 2 | Объект размещения отходов | 622 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект размещения отходов; Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: II класс опасности объекта; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: II категория; Учетный номер объекта размещения отходов: б/у; Назначение объекта размещения отходов: Захоронение отходов; Вид объекта размещения отходов: Полигон захоронения твердых коммунальных отходов. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 3 | Объект размещения отходов | 623 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект размещения отходов; Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: II класс опасности объекта; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: II категория; Учетный номер объекта размещения отходов: б/у; Назначение объекта размещения отходов: Захоронение отходов; Вид объекта размещения отходов: Полигон захоронения твердых коммунальных отходов. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 4 | Объект размещения отходов | 624 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект размещения отходов; Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: II класс опасности объекта; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: II категория; Учетный номер объекта размещения отходов: б/у; Назначение объекта размещения отходов: Захоронение отходов; Вид объекта размещения отходов: Полигон захоронения твердых коммунальных отходов. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 5 | Объект размещения отходов | 625 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона лесов. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект размещения отходов; Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: II класс опасности объекта; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: II категория; Учетный номер объекта размещения отходов: б/у; Назначение объекта размещения отходов: Захоронение отходов; Вид объекта размещения отходов: Полигон захоронения твердых коммунальных отходов. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| **602020405 - Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления** | | | | | | | |  | |
| 1 | Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления | 596 | с. Клевакинское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления; Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: II класс опасности объекта; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: II категория. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 2 | Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления | 597 | с. Клевакинское Общественно-деловые зоны. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления; Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: II класс опасности объекта; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: II категория. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 3 | Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления | 598 | с. Клевакинское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления; Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: II класс опасности объекта; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: II категория. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 4 | Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления | 599 | с. Кисловское Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления; Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: II класс опасности объекта; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: II категория.  Площадь (кв.м.) 1000 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 5 | Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления | 600 | с. Исетское Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления; Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: II класс опасности объекта; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: II категория.  Площадь (кв.м.) 1000 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 6 | Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления | 601 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления; Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: II класс опасности объекта; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: II категория.  Площадь (кв.м.) 1000 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 7 | Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления | 602 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления; Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: II класс опасности объекта; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: II категория.  Площадь (кв.м.) 1000 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 8 | Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления | 603 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления; Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: II класс опасности объекта; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: II категория.  Площадь (кв.м.) 1000 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 9 | Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления | 604 | пгт. Мартюш Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления; Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: II класс опасности объекта; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: II категория.  Площадь (кв.м.) 1000 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 10 | Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления | 605 | с. Новоисетское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления; Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: II класс опасности объекта; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: II категория.  Площадь (кв.м.) 1000 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 11 | Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления | 606 | с. Большая Грязнуха Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления; Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: II класс опасности объекта; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: II категория.  Площадь (кв.м) 1000 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 12 | Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления | 607 | с. Травянское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления; Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: II класс опасности объекта; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: II категория.  Площадь (кв.м) 5000 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| **1.9.Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта** | | | | | | | |  | |
| 1.9.1.Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта | | | | | | | |  | |
| **602030901 - Станция автозаправочная** | | | | | | | |  | |
| 1 | Станция автозаправочная | 734 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Тип автозаправочных станций: Автозаправочная станция (традиционная); Количество топливораздаточных колонок автозаправочных станций: 4. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 2 | Станция автозаправочная | 735 | д. Бубнова Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Тип автозаправочных станций: Автозаправочная станция (традиционная); Количество топливораздаточных колонок автозаправочных станций: 4. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 3 | Станция автозаправочная | 736 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Тип автозаправочных станций: Автозаправочная станция (традиционная); Количество топливораздаточных колонок автозаправочных станций: 4. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| **1.10.Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта** | | | | | | | |  | |
| 1.10.1.Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта | | | | | | | |  | |
| **602030503 - Улица в жилой застройке** | | | | | | | |  | |
| 1 | Улица в жилой застройке | 831 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,262. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 2 | Улица в жилой застройке | 832 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,217. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 3 | Улица в жилой застройке | 833 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,214. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 4 | Улица в жилой застройке | 834 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,134. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 5 | Улица в жилой застройке | 835 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,781. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 6 | Улица в жилой застройке | 836 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,455. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 7 | Улица в жилой застройке | 837 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,46. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 8 | Улица в жилой застройке | 838 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,192. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 9 | Улица в жилой застройке | 839 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,195. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 10 | Улица в жилой застройке | 840 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,234. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 11 | Улица в жилой застройке | 841 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,233. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 12 | Улица в жилой застройке | 842 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,403. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 13 | Улица в жилой застройке | 843 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,609. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 14 | Улица в жилой застройке | 844 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,712. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 15 | Улица в жилой застройке | 845 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,648. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 16 | Улица в жилой застройке | 846 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,843. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 17 | Улица в жилой застройке | 847 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,263. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 18 | Улица в жилой застройке | 848 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,942. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 19 | Улица в жилой застройке | 849 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,586. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 20 | Улица в жилой застройке | 850 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,3. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 21 | Улица в жилой застройке | 851 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,115. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 22 | Улица в жилой застройке | 852 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,16. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 23 | Улица в жилой застройке | 853 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,317. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 24 | Улица в жилой застройке | 854 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,11. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 25 | Улица в жилой застройке | 855 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,377. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 26 | Улица в жилой застройке | 856 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,183. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 27 | Улица в жилой застройке | 857 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,161. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 28 | Улица в жилой застройке | 858 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,094. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 29 | Улица в жилой застройке | 859 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,281. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 30 | Улица в жилой застройке | 860 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,348. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 31 | Улица в жилой застройке | 861 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,094. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 32 | Улица в жилой застройке | 862 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,434. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 33 | Улица в жилой застройке | 863 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,414. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 34 | Улица в жилой застройке | 864 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,134. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 35 | Улица в жилой застройке | 865 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,227. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 36 | Улица в жилой застройке | 866 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,527. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 37 | Улица в жилой застройке | 867 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,368. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 38 | Улица в жилой застройке | 868 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,258. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 39 | Улица в жилой застройке | 869 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,296. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 40 | Улица в жилой застройке | 870 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,276. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 41 | Улица в жилой застройке | 871 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,17. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 42 | Улица в жилой застройке | 872 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,291. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 43 | Улица в жилой застройке | 873 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,23. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 44 | Улица в жилой застройке | 874 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,263. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 45 | Улица в жилой застройке | 875 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,326. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 46 | Улица в жилой застройке | 876 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,129. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 47 | Улица в жилой застройке | 877 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,226. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 48 | Улица в жилой застройке | 878 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,231. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 49 | Улица в жилой застройке | 879 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,134. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 50 | Улица в жилой застройке | 880 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,639. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 51 | Улица в жилой застройке | 881 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,306. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 52 | Улица в жилой застройке | 882 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,256. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 53 | Улица в жилой застройке | 883 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,38. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 54 | Улица в жилой застройке | 884 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,161. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 55 | Улица в жилой застройке | 885 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,206. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 56 | Улица в жилой застройке | 886 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,181. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 57 | Улица в жилой застройке | 887 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,181. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 58 | Улица в жилой застройке | 888 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,422. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 59 | Улица в жилой застройке | 889 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,297. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 60 | Улица в жилой застройке | 890 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,219. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 61 | Улица в жилой застройке | 891 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,296. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 62 | Улица в жилой застройке | 892 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,266. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 63 | Улица в жилой застройке | 893 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,329. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 64 | Улица в жилой застройке | 894 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,099. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 65 | Улица в жилой застройке | 895 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,785. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 66 | Улица в жилой застройке | 896 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,246. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 67 | Улица в жилой застройке | 897 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,229. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 68 | Улица в жилой застройке | 898 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,674. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 69 | Улица в жилой застройке | 899 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,086. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 70 | Улица в жилой застройке | 900 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,111. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 71 | Улица в жилой застройке | 901 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,323. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 72 | Улица в жилой застройке | 902 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,12. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 73 | Улица в жилой застройке | 903 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,195. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 74 | Улица в жилой застройке | 904 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,258. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 75 | Улица в жилой застройке | 905 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,111. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 76 | Улица в жилой застройке | 906 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,218. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 77 | Улица в жилой застройке | 907 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,096. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 78 | Улица в жилой застройке | 908 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,115. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 79 | Улица в жилой застройке | 909 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,061. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 80 | Улица в жилой застройке | 910 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,107. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 81 | Улица в жилой застройке | 911 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,162. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 82 | Улица в жилой застройке | 912 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,152. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 83 | Улица в жилой застройке | 913 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,23. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 84 | Улица в жилой застройке | 914 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,372. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 85 | Улица в жилой застройке | 915 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,321. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 86 | Улица в жилой застройке | 916 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,173. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 87 | Улица в жилой застройке | 917 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,133. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 88 | Улица в жилой застройке | 918 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,223. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 89 | Улица в жилой застройке | 919 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,559. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 90 | Улица в жилой застройке | 920 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,236. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 91 | Улица в жилой застройке | 921 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,362. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 92 | Улица в жилой застройке | 922 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,501. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 93 | Улица в жилой застройке | 923 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,784. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 94 | Улица в жилой застройке | 924 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,322. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 95 | Улица в жилой застройке | 925 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,381. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 96 | Улица в жилой застройке | 926 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,598. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 97 | Улица в жилой застройке | 927 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,447. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 98 | Улица в жилой застройке | 928 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,782. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 99 | Улица в жилой застройке | 929 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,918. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 100 | Улица в жилой застройке | 930 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,758. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 101 | Улица в жилой застройке | 931 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,25. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 102 | Улица в жилой застройке | 932 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,407. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 103 | Улица в жилой застройке | 933 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,582. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 104 | Улица в жилой застройке | 934 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,576. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 105 | Улица в жилой застройке | 935 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,4. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 106 | Улица в жилой застройке | 936 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,089. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 107 | Улица в жилой застройке | 937 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,089. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 108 | Улица в жилой застройке | 938 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,089. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 109 | Улица в жилой застройке | 939 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,134. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 110 | Улица в жилой застройке | 940 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,136. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 111 | Улица в жилой застройке | 941 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,126. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 112 | Улица в жилой застройке | 942 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,251. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 113 | Улица в жилой застройке | 943 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,251. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 114 | Улица в жилой застройке | 944 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,253. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 115 | Улица в жилой застройке | 945 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 1,058. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 116 | Улица в жилой застройке | 946 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,114. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 117 | Улица в жилой застройке | 947 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,325. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 118 | Улица в жилой застройке | 948 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,37. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 119 | Улица в жилой застройке | 949 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,193. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 120 | Улица в жилой застройке | 950 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,25. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 121 | Улица в жилой застройке | 951 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,139. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 122 | Улица в жилой застройке | 952 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,239. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 123 | Улица в жилой застройке | 953 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,608. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 124 | Улица в жилой застройке | 954 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,196. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 125 | Улица в жилой застройке | 955 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,268. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 126 | Улица в жилой застройке | 956 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,267. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 127 | Улица в жилой застройке | 957 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,418. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 128 | Улица в жилой застройке | 958 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,183. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 129 | Улица в жилой застройке | 959 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,542. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 130 | Улица в жилой застройке | 960 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,042. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 131 | Улица в жилой застройке | 961 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,267. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 132 | Улица в жилой застройке | 962 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,151. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 133 | Улица в жилой застройке | 963 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,384. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 134 | Улица в жилой застройке | 964 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,209. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 135 | Улица в жилой застройке | 965 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,349. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 136 | Улица в жилой застройке | 966 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,163. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 137 | Улица в жилой застройке | 967 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,058. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 138 | Улица в жилой застройке | 968 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,111. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 139 | Улица в жилой застройке | 969 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,123. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 140 | Улица в жилой застройке | 970 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,187. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 141 | Улица в жилой застройке | 971 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,212. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 142 | Улица в жилой застройке | 972 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,049. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 143 | Улица в жилой застройке | 973 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,058. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 144 | Улица в жилой застройке | 974 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,12. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 145 | Улица в жилой застройке | 975 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,247. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 146 | Улица в жилой застройке | 976 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,239. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 147 | Улица в жилой застройке | 977 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,42. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 148 | Улица в жилой застройке | 978 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,437. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 149 | Улица в жилой застройке | 979 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,851. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 150 | Улица в жилой застройке | 980 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,511. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 151 | Улица в жилой застройке | 981 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,308. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 152 | Улица в жилой застройке | 982 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,078. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 153 | Улица в жилой застройке | 983 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,584. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 154 | Улица в жилой застройке | 984 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,596. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 155 | Улица в жилой застройке | 985 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,101. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 156 | Улица в жилой застройке | 986 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,14. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 157 | Улица в жилой застройке | 987 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,198. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 158 | Улица в жилой застройке | 988 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,132. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 159 | Улица в жилой застройке | 989 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,117. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 160 | Улица в жилой застройке | 990 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,191. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 161 | Улица в жилой застройке | 991 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,617. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 162 | Улица в жилой застройке | 992 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,554. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 163 | Улица в жилой застройке | 993 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,94. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 164 | Улица в жилой застройке | 994 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,081. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 165 | Улица в жилой застройке | 995 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,084. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 166 | Улица в жилой застройке | 996 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,101. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 167 | Улица в жилой застройке | 997 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,151. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 168 | Улица в жилой застройке | 998 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,251. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 169 | Улица в жилой застройке | 999 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,282. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 170 | Улица в жилой застройке | 1400 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,479. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 171 | Улица в жилой застройке | 1001 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,244. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 172 | Улица в жилой застройке | 1002 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,291. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 173 | Улица в жилой застройке | 1003 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,292. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 174 | Улица в жилой застройке | 1004 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,03. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 175 | Улица в жилой застройке | 1005 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,53. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 176 | Улица в жилой застройке | 1006 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,087. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 177 | Улица в жилой застройке | 1007 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,29. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 178 | Улица в жилой застройке | 1008 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,27. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 179 | Улица в жилой застройке | 1009 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,135. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 180 | Улица в жилой застройке | 1010 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 1,078. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 181 | Улица в жилой застройке | 1011 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,27. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 182 | Улица в жилой застройке | 1012 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,231. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 183 | Улица в жилой застройке | 1013 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,07. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 184 | Улица в жилой застройке | 1014 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,238. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 185 | Улица в жилой застройке | 1015 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,065. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 186 | Улица в жилой застройке | 1016 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,191. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 187 | Улица в жилой застройке | 1017 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,078. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 188 | Улица в жилой застройке | 1018 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,303. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 189 | Улица в жилой застройке | 1019 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,639. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 190 | Улица в жилой застройке | 1020 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,651. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 191 | Улица в жилой застройке | 1021 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,682. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 192 | Улица в жилой застройке | 1022 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,398. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 193 | Улица в жилой застройке | 1023 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,756. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 194 | Улица в жилой застройке | 1024 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,294. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 195 | Улица в жилой застройке | 1025 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,201. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 196 | Улица в жилой застройке | 1026 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,313. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 197 | Улица в жилой застройке | 1027 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,44. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 198 | Улица в жилой застройке | 1028 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,918. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 199 | Улица в жилой застройке | 1029 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,408. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 200 | Улица в жилой застройке | 1030 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,177. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 201 | Улица в жилой застройке | 1031 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,147. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 202 | Улица в жилой застройке | 1032 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,146. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 203 | Улица в жилой застройке | 1033 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,285. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 204 | Улица в жилой застройке | 1034 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,414. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 205 | Улица в жилой застройке | 1035 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,216. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 206 | Улица в жилой застройке | 1036 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,154. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 207 | Улица в жилой застройке | 1037 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,289. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 208 | Улица в жилой застройке | 1038 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,711. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 209 | Улица в жилой застройке | 1039 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,363. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 210 | Улица в жилой застройке | 1040 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,156. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 211 | Улица в жилой застройке | 1041 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,28. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 212 | Улица в жилой застройке | 1042 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,084. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 213 | Улица в жилой застройке | 1043 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,257. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 214 | Улица в жилой застройке | 1044 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 1,227. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 215 | Улица в жилой застройке | 1045 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,363. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 216 | Улица в жилой застройке | 1046 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,853. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 217 | Улица в жилой застройке | 1047 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,212. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 218 | Улица в жилой застройке | 1048 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,466. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 219 | Улица в жилой застройке | 1049 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,197. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 220 | Улица в жилой застройке | 1050 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,265. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 221 | Улица в жилой застройке | 1051 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,208. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 222 | Улица в жилой застройке | 1052 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,372. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 223 | Улица в жилой застройке | 1053 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,079. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 224 | Улица в жилой застройке | 1054 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,896. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 225 | Улица в жилой застройке | 1055 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,936. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 226 | Улица в жилой застройке | 1056 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,617. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 227 | Улица в жилой застройке | 1057 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,242. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 228 | Улица в жилой застройке | 1058 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,284. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 229 | Улица в жилой застройке | 1059 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,497. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 230 | Улица в жилой застройке | 1060 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,475. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 231 | Улица в жилой застройке | 1061 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,193. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 232 | Улица в жилой застройке | 1062 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,209. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 233 | Улица в жилой застройке | 1063 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,295. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 234 | Улица в жилой застройке | 1064 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,138. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 235 | Улица в жилой застройке | 1065 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,195. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 236 | Улица в жилой застройке | 1066 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,085. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 237 | Улица в жилой застройке | 1067 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,022. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 238 | Улица в жилой застройке | 1068 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,223. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 239 | Улица в жилой застройке | 1069 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,225. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 240 | Улица в жилой застройке | 1070 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,081. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 241 | Улица в жилой застройке | 1071 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,062. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 242 | Улица в жилой застройке | 1072 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,302. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 243 | Улица в жилой застройке | 1073 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,242. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 244 | Улица в жилой застройке | 1074 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,377. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 245 | Улица в жилой застройке | 1075 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,366. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 246 | Улица в жилой застройке | 1076 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,565. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 247 | Улица в жилой застройке | 1077 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,492. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 248 | Улица в жилой застройке | 1078 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,089. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 249 | Улица в жилой застройке | 1079 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,147. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 250 | Улица в жилой застройке | 1080 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,079. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 251 | Улица в жилой застройке | 1081 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,054. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 252 | Улица в жилой застройке | 1082 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,108. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 253 | Улица в жилой застройке | 1083 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,115. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 254 | Улица в жилой застройке | 1084 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,159. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 255 | Улица в жилой застройке | 1085 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,061. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 256 | Улица в жилой застройке | 1086 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 1,405. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 257 | Улица в жилой застройке | 1087 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,642. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 258 | Улица в жилой застройке | 1088 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,22. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 259 | Улица в жилой застройке | 1089 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,377. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 260 | Улица в жилой застройке | 1090 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,123. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 261 | Улица в жилой застройке | 1091 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,23. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 262 | Улица в жилой застройке | 1092 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,326. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 263 | Улица в жилой застройке | 1093 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,265. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 264 | Улица в жилой застройке | 1094 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,205. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 265 | Улица в жилой застройке | 1095 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,058. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 266 | Улица в жилой застройке | 1096 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,319. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 267 | Улица в жилой застройке | 1097 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,322. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 268 | Улица в жилой застройке | 1098 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,327. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 269 | Улица в жилой застройке | 1099 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,29. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 270 | Улица в жилой застройке | 1100 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,817. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 271 | Улица в жилой застройке | 1101 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,159. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 272 | Улица в жилой застройке | 1102 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,203. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 273 | Улица в жилой застройке | 1103 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,145. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 274 | Улица в жилой застройке | 1104 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,561. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 275 | Улица в жилой застройке | 1105 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,631. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 276 | Улица в жилой застройке | 1106 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,39. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 277 | Улица в жилой застройке | 1107 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,38. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 278 | Улица в жилой застройке | 1108 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,227. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 279 | Улица в жилой застройке | 1109 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,126. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 280 | Улица в жилой застройке | 1110 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,281. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 281 | Улица в жилой застройке | 1111 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,209. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 282 | Улица в жилой застройке | 1112 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,329. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 283 | Улица в жилой застройке | 1113 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 1,218. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 284 | Улица в жилой застройке | 1114 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,157. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 285 | Улица в жилой застройке | 1115 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,168. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 286 | Улица в жилой застройке | 1116 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,222. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 287 | Улица в жилой застройке | 1117 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,4. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 288 | Улица в жилой застройке | 1118 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,225. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 289 | Улица в жилой застройке | 1119 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,236. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 290 | Улица в жилой застройке | 1120 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,396. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 291 | Улица в жилой застройке | 1121 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,489. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 292 | Улица в жилой застройке | 1122 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,188. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 293 | Улица в жилой застройке | 1123 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,175. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 294 | Улица в жилой застройке | 1124 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,152. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 295 | Улица в жилой застройке | 1125 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,224. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 296 | Улица в жилой застройке | 1126 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 1,302. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 297 | Улица в жилой застройке | 1127 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,324. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 298 | Улица в жилой застройке | 1128 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,299. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 299 | Улица в жилой застройке | 1129 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,203. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 300 | Улица в жилой застройке | 1130 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 1,021. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 301 | Улица в жилой застройке | 1131 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,43. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 302 | Улица в жилой застройке | 1132 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 1,608. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 303 | Улица в жилой застройке | 1133 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,145. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 304 | Улица в жилой застройке | 1134 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,251. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 305 | Улица в жилой застройке | 1135 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,517. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 306 | Улица в жилой застройке | 1136 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,72. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 307 | Улица в жилой застройке | 1137 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,063. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 308 | Улица в жилой застройке | 1138 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,083. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 309 | Улица в жилой застройке | 1139 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,166. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 310 | Улица в жилой застройке | 1140 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,464. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 311 | Улица в жилой застройке | 1141 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,12. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 312 | Улица в жилой застройке | 1142 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,248. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 313 | Улица в жилой застройке | 1143 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,107. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 314 | Улица в жилой застройке | 1144 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,496. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 315 | Улица в жилой застройке | 1145 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,774. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 316 | Улица в жилой застройке | 1146 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,166. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 317 | Улица в жилой застройке | 1147 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,233. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 318 | Улица в жилой застройке | 1148 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,657. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 319 | Улица в жилой застройке | 1149 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,216. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 320 | Улица в жилой застройке | 1150 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Тип улиц в жилой застройке: Основная Протяженность (км): 0,598. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 321 | Улица в жилой застройке | 1151 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,365. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 322 | Улица в жилой застройке | 1152 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 1,249. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 323 | Улица в жилой застройке | 1153 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,227. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 324 | Улица в жилой застройке | 1154 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,189. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 325 | Улица в жилой застройке | 1155 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,32. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 326 | Улица в жилой застройке | 1156 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,556. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 327 | Улица в жилой застройке | 1157 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,319. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 328 | Улица в жилой застройке | 1158 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,613. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 329 | Улица в жилой застройке | 1159 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,661. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 330 | Улица в жилой застройке | 1160 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,727. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 331 | Улица в жилой застройке | 1161 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,284. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 332 | Улица в жилой застройке | 1162 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,202. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 333 | Улица в жилой застройке | 1163 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,258. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 334 | Улица в жилой застройке | 1164 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,345. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 335 | Улица в жилой застройке | 1165 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,275. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 336 | Улица в жилой застройке | 1166 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,167. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 337 | Улица в жилой застройке | 1167 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,073. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 338 | Улица в жилой застройке | 1168 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,113. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 339 | Улица в жилой застройке | 1169 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,743. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 340 | Улица в жилой застройке | 1170 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,075. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 341 | Улица в жилой застройке | 1171 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,074. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 342 | Улица в жилой застройке | 1172 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,195. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 343 | Улица в жилой застройке | 1173 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,17. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 344 | Улица в жилой застройке | 1174 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,146. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 345 | Улица в жилой застройке | 1175 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,209. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 346 | Улица в жилой застройке | 1176 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 3,851. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 347 | Улица в жилой застройке | 1177 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,116. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 348 | Улица в жилой застройке | 1178 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,607. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 349 | Улица в жилой застройке | 1179 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,356. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 350 | Улица в жилой застройке | 1180 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,81. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 351 | Улица в жилой застройке | 1181 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,176. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 352 | Улица в жилой застройке | 1182 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,312. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 353 | Улица в жилой застройке | 1183 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,328. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 354 | Улица в жилой застройке | 1184 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,343. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 355 | Улица в жилой застройке | 1185 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,873. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 356 | Улица в жилой застройке | 1186 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,289. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 357 | Улица в жилой застройке | 1187 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,18. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 358 | Улица в жилой застройке | 1188 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,612. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 359 | Улица в жилой застройке | 1189 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,123. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 360 | Улица в жилой застройке | 1190 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 1,913. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 361 | Улица в жилой застройке | 1191 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,448. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 362 | Улица в жилой застройке | 1192 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 1,282. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 363 | Улица в жилой застройке | 1193 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,728. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 364 | Улица в жилой застройке | 1194 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,517. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 365 | Улица в жилой застройке | 1195 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,227. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 366 | Улица в жилой застройке | 1196 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,232. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 367 | Улица в жилой застройке | 1197 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,459. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 368 | Улица в жилой застройке | 1198 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,516. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 369 | Улица в жилой застройке | 1199 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,829. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 370 | Улица в жилой застройке | 1200 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,595. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 371 | Улица в жилой застройке | 1201 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,766. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 372 | Улица в жилой застройке | 1202 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,489. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 373 | Улица в жилой застройке | 1203 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,672. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 374 | Улица в жилой застройке | 1204 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,183. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 375 | Улица в жилой застройке | 1205 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,459. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 376 | Улица в жилой застройке | 1206 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,847. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 377 | Улица в жилой застройке | 1207 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,755. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 378 | Улица в жилой застройке | 1208 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,779. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 379 | Улица в жилой застройке | 1209 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,505. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 380 | Улица в жилой застройке | 1210 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,823. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 381 | Улица в жилой застройке | 1211 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,655. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 382 | Улица в жилой застройке | 1212 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,84. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 383 | Улица в жилой застройке | 1213 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,773. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 384 | Улица в жилой застройке | 1214 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 1,02. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 385 | Улица в жилой застройке | 1215 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 1,374. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 386 | Улица в жилой застройке | 1216 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,397. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 387 | Улица в жилой застройке | 1217 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,855. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 388 | Улица в жилой застройке | 1218 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,423. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 389 | Улица в жилой застройке | 1219 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,549. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 390 | Улица в жилой застройке | 1220 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,184. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 391 | Улица в жилой застройке | 1221 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,172. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 392 | Улица в жилой застройке | 1222 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,212. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 393 | Улица в жилой застройке | 1223 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,937. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 394 | Улица в жилой застройке | 1224 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,361. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 395 | Улица в жилой застройке | 1225 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,172. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 396 | Улица в жилой застройке | 1226 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,191. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 397 | Улица в жилой застройке | 1227 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,361. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 398 | Улица в жилой застройке | 1228 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,161. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 399 | Улица в жилой застройке | 1229 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,207. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 400 | Улица в жилой застройке | 1230 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,43. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 401 | Улица в жилой застройке | 1231 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,307. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 402 | Улица в жилой застройке | 1232 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,188. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 403 | Улица в жилой застройке | 1233 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,13. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 404 | Улица в жилой застройке | 1234 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,367. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 405 | Улица в жилой застройке | 1235 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,303. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 406 | Улица в жилой застройке | 1236 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,435. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 407 | Улица в жилой застройке | 1237 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,359. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 408 | Улица в жилой застройке | 1238 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,112. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 409 | Улица в жилой застройке | 1239 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,32. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 410 | Улица в жилой застройке | 1240 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,257. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 411 | Улица в жилой застройке | 1241 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,492. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 412 | Улица в жилой застройке | 1242 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,608. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 413 | Улица в жилой застройке | 1243 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,623. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 414 | Улица в жилой застройке | 1244 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,242. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 415 | Улица в жилой застройке | 1245 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,44. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 416 | Улица в жилой застройке | 1246 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,505. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 417 | Улица в жилой застройке | 1247 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,162. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 418 | Улица в жилой застройке | 1248 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,146. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 419 | Улица в жилой застройке | 1249 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,16. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 420 | Улица в жилой застройке | 1250 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,37. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 421 | Улица в жилой застройке | 1251 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,305. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 422 | Улица в жилой застройке | 1252 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,655. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 423 | Улица в жилой застройке | 1253 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,204. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 424 | Улица в жилой застройке | 1254 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,298. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 425 | Улица в жилой застройке | 1255 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,321. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 426 | Улица в жилой застройке | 1256 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,219. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 427 | Улица в жилой застройке | 1257 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,491. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 428 | Улица в жилой застройке | 1258 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,299. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 429 | Улица в жилой застройке | 1259 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,223. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 430 | Улица в жилой застройке | 1260 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,29. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 431 | Улица в жилой застройке | 1261 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,424. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 432 | Улица в жилой застройке | 1262 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,706. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 433 | Улица в жилой застройке | 1263 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,481. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 434 | Улица в жилой застройке | 1264 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,071. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 435 | Улица в жилой застройке | 1265 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,085. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 436 | Улица в жилой застройке | 1266 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 1,594. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 437 | Улица в жилой застройке | 1267 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 438 | Улица в жилой застройке | 1268 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,107. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 439 | Улица в жилой застройке | 1269 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,107. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 440 | Улица в жилой застройке | 1270 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,107. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 441 | Улица в жилой застройке | 1271 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,553. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 442 | Улица в жилой застройке | 1272 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,157. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 443 | Улица в жилой застройке | 1273 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 1,178. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 444 | Улица в жилой застройке | 1274 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,432. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 445 | Улица в жилой застройке | 1275 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,2. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 446 | Улица в жилой застройке | 1276 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,175. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 447 | Улица в жилой застройке | 1277 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,149. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 448 | Улица в жилой застройке | 1278 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,425. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 449 | Улица в жилой застройке | 1279 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,111. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 450 | Улица в жилой застройке | 1280 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,436. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 451 | Улица в жилой застройке | 1281 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,262. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 452 | Улица в жилой застройке | 1282 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,213. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 453 | Улица в жилой застройке | 1283 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,107. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 454 | Улица в жилой застройке | 1284 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,101. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 455 | Улица в жилой застройке | 1285 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,35. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 456 | Улица в жилой застройке | 1286 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,142. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 457 | Улица в жилой застройке | 1287 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,927. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 458 | Улица в жилой застройке | 1288 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,292. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 459 | Улица в жилой застройке | 1289 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,376. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 460 | Улица в жилой застройке | 1290 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,956. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 461 | Улица в жилой застройке | 1291 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,201. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 462 | Улица в жилой застройке | 1292 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,23. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 463 | Улица в жилой застройке | 1293 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 1,023. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 464 | Улица в жилой застройке | 1294 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,331. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 465 | Улица в жилой застройке | 1295 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,767. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 466 | Улица в жилой застройке | 1296 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 1,187. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 467 | Улица в жилой застройке | 1297 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,265. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 468 | Улица в жилой застройке | 1298 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,278. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 469 | Улица в жилой застройке | 1299 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,297. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 470 | Улица в жилой застройке | 1300 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,179. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 471 | Улица в жилой застройке | 1301 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 1,172. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 472 | Улица в жилой застройке | 1302 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,137. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 473 | Улица в жилой застройке | 1303 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,607. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 474 | Улица в жилой застройке | 1304 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,239. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 475 | Улица в жилой застройке | 1305 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,17. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 476 | Улица в жилой застройке | 1306 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,437. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 477 | Улица в жилой застройке | 1307 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,464. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 478 | Улица в жилой застройке | 1308 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 1,386. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 479 | Улица в жилой застройке | 1309 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,671. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 480 | Улица в жилой застройке | 1310 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,746. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 481 | Улица в жилой застройке | 1311 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,277. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 482 | Улица в жилой застройке | 1312 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,305. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 483 | Улица в жилой застройке | 1313 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,307. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 484 | Улица в жилой застройке | 1314 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,181. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 485 | Улица в жилой застройке | 1315 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,336. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 486 | Улица в жилой застройке | 1316 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,225. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 487 | Улица в жилой застройке | 1317 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 1,852. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 488 | Улица в жилой застройке | 1318 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 1,322. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 489 | Улица в жилой застройке | 1319 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,21. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 490 | Улица в жилой застройке | 1320 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,093. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 491 | Улица в жилой застройке | 1321 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,126. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 492 | Улица в жилой застройке | 1322 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,46. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 493 | Улица в жилой застройке | 1323 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,159. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 494 | Улица в жилой застройке | 1324 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,237. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 495 | Улица в жилой застройке | 1325 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,317. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 496 | Улица в жилой застройке | 1326 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,297. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 497 | Улица в жилой застройке | 1327 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,181. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 498 | Улица в жилой застройке | 1328 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,359. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 499 | Улица в жилой застройке | 1329 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,54. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 500 | Улица в жилой застройке | 1330 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,771. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 501 | Улица в жилой застройке | 1331 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,512. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 502 | Улица в жилой застройке | 1332 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,508. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 503 | Улица в жилой застройке | 1333 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,159. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 504 | Улица в жилой застройке | 1334 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,51. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 505 | Улица в жилой застройке | 1335 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,273. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 506 | Улица в жилой застройке | 1336 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,17. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 507 | Улица в жилой застройке | 1337 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,471. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 508 | Улица в жилой застройке | 1338 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,477. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 509 | Улица в жилой застройке | 1339 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,71. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 510 | Улица в жилой застройке | 1340 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,667. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 511 | Улица в жилой застройке | 1341 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,81. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 512 | Улица в жилой застройке | 1342 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,853. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 513 | Улица в жилой застройке | 1343 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект улично-дорожной сети; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,424. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 514 | Улица в жилой застройке | 1344 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,22. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 515 | Улица в жилой застройке | 1345 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,136. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 516 | Улица в жилой застройке | 1346 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,033. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 517 | Улица в жилой застройке | 1347 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,074. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 518 | Улица в жилой застройке | 1348 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,921. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 519 | Улица в жилой застройке | 1349 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,257. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 520 | Улица в жилой застройке | 1350 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,537. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 521 | Улица в жилой застройке | 1351 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,439. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 522 | Улица в жилой застройке | 1352 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,282. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 523 | Улица в жилой застройке | 1353 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,22. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 524 | Улица в жилой застройке | 1354 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,217. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 525 | Улица в жилой застройке | 1355 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,046. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 526 | Улица в жилой застройке | 1356 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,294. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 527 | Улица в жилой застройке | 1357 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,089. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 528 | Улица в жилой застройке | 1358 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,401. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 529 | Улица в жилой застройке | 1359 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,212. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 530 | Улица в жилой застройке | 1360 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,083. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 531 | Улица в жилой застройке | 1361 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,082. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 532 | Улица в жилой застройке | 1362 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,081. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 533 | Улица в жилой застройке | 1363 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,378. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 534 | Улица в жилой застройке | 1364 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,547. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 535 | Улица в жилой застройке | 1365 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,537. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 536 | Улица в жилой застройке | 1366 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,325. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 537 | Улица в жилой застройке | 1367 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,392. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 538 | Улица в жилой застройке | 1368 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,405. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 539 | Улица в жилой застройке | 1369 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,567. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 540 | Улица в жилой застройке | 1370 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,417. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 541 | Улица в жилой застройке | 1371 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,201. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 542 | Улица в жилой застройке | 1372 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,314. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 543 | Улица в жилой застройке | 1373 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,31. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 544 | Улица в жилой застройке | 1374 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,221. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 545 | Улица в жилой застройке | 1375 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,492. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 546 | Улица в жилой застройке | 1376 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,219. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 547 | Улица в жилой застройке | 1377 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,407. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 548 | Улица в жилой застройке | 1378 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 1,134. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 549 | Улица в жилой застройке | 1379 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,502. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 550 | Улица в жилой застройке | 1380 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,19. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 551 | Улица в жилой застройке | 1381 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,254. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 552 | Улица в жилой застройке | 1382 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,229. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 553 | Улица в жилой застройке | 1383 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,118. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 554 | Улица в жилой застройке | 1384 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,271. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 555 | Улица в жилой застройке | 1385 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,392. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 556 | Улица в жилой застройке | 1386 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,101. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 557 | Улица в жилой застройке | 683 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,363. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| **602030501 - Поселковая дорога** | | | | | | | |  | |
| 1 | Поселковая дорога | 666 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,251. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 2 | Поселковая дорога | 667 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,658. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 3 | Поселковая дорога | 668 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 2,097. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 4 | Поселковая дорога | 669 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,71. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 5 | Поселковая дорога | 670 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,21. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 6 | Поселковая дорога | 671 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,802. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 7 | Поселковая дорога | 672 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,382. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 8 | Поселковая дорога | 673 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,554. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 9 | Поселковая дорога | 674 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 1,131. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 10 | Поселковая дорога | 675 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,853. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 11 | Поселковая дорога | 676 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 1,262. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 12 | Поселковая дорога | 677 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,402. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 13 | Поселковая дорога | 678 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 1,002. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 14 | Поселковая дорога | 679 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,045. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 15 | Поселковая дорога | 680 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,54. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 16 | Поселковая дорога | 681 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 0,121. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 17 | Поселковая дорога | 682 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный Протяженность (км): 1,507. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| **1.11.Объекты добычи и транспортировки газа** | | | | | | | |  | |
| 1.11.1.Объекты добычи и транспортировки газа | | | | | | | |  | |
| **602040514 - Пункт редуцирования газа (ПРГ)** | | | | | | | |  | |
| 1 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | 684 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, с. Сипавское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 2 | ПРГ д.Походилова | 685 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, д. Походилова Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 3 | ПРГ д.Малая Белоносова | 686 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, д. Малая Белоносова Общественно-деловые зоны. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 4 | ПРГ д.Соколова | 687 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, с. Соколова Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 5 | ПРГ п.Колчедан | 688 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, с.Колчедан Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 6 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | 689 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, с. Пирогово Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 7 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | 690 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, с. Покровское Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 8 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | 691 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, п. Первомайский Общественно-деловые зоны. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 9 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | 692 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, с. Новоисетское Общественно-деловые зоны. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 10 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | 693 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, с. Черемхово Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 11 | Пункт редуцирования газа (теплоснабПРГ) | 694 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, с. Рыбниковское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 12 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | 695 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, с. Покровское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 13 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | 696 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, д. Брод Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 14 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | 697 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, д. Черноусова Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 15 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | 698 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, пгт. Мартюш Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 16 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | 699 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, пгт. Мартюш Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 17 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | 700 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, с. Позариха Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объекты сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 18 | ПРГ д.Старикова | 701 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, д. Старикова Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 19 | ПРГ с.Троицкое | 702 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, с. Троицкое Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 20 | ПРГ д.Перебор | 703 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, д.Перебор Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 21 | ПРГ с.Исетское | 704 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, с. Исетское Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 22 | ПРГ д.Бекленищева | 705 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, д. Бекленищева Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 23 | ПРГ п.Горный | 706 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, п. Горный Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 24 | ПРГ с.Смолинское | 707 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, с. Смолинское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 25 | ПРГ д.Ключи | 708 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, д. Ключи Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 26 | ПРГ с.Щербаково | 709 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, с. Щербаково Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 27 | ПРГ д.Крайчикова | 710 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, д.Крайчикова Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 28 | ПРГ с.Окулово | 711 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, с. Окулово Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 29 | ПРГ п.Синарский | 712 | Свердловкая область, Каменский муниципальный округ, п.Синарский Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 30 | ПРГ п.Новый Быт | 713 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, п.Новый Быт Общественно-деловые зоны. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 31 | ПРГ д.Черемисская | 714 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, д. Черемисская Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 32 | ПРГ д.Комарова | 715 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, д.Комарова Общественно-деловые зоны. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 33 | ПРГ д.Гашенева | 716 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, д. Гашенёва Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 34 | ПРГ с.Барабинское | 717 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, с.Барабановское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 35 | ПРГ д.Белоносова | 718 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, д. Белоносова Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 36 | ПРГ д.Мосина | 719 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, д. Мосина Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 37 | ПРГ д.Чечулина | 720 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, д. Чечулина Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 38 | ПРГ д.Давыдова | 721 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, д. Давыдова Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 39 | ПРГ д.Часовая | 722 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, д. Часовая Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 40 | ПРГ д.Ключи | 723 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 41 | ПРГ д.Кремлевка | 724 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, д. Кремлевка Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 42 | ПРГ д.Черноскутова | 725 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, д. Черноскутова Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 43 | ПРГ д.Боевка | 726 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, д. Боевка Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 44 | ПРГ д.Потаскуева | 727 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ, д. Потаскуева Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 45 | ПРГ д.Шилова | 728 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное.  Производительность (тыс. куб. м/час):1,5 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| **1.12.Электрические подстанции** | | | | | | | |  | |
| 1.12.1.Электрические подстанции | | | | | | | |  | |
| **602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП)** | | | | | | | |  | |
| 1 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 762 | с. Маминское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 2 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 763 | с. Маминское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 3 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 764 | с. Маминское Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 4 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 765 | с. Рыбниковское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Линия электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 5 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 766 | д. Богатенкова Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Линия электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 6 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 767 | с. Колчедан Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Линия электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 7 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 768 | с. Новоисетское Общественно-деловые зоны. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Линия электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 8 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 769 | д. Черноскутова Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Линия электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 9 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 770 | д. Богатенкова Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 10 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 771 | д. Богатенкова Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 11 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 772 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 12 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 773 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 13 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 774 | д. Боёвка Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 14 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 775 | д. Боёвка Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 15 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 776 | д. Боёвка Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 16 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 777 | д. Боёвка Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 17 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 778 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 18 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 779 | д. Малая Белоносова Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 19 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 780 | с. Соколова Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 20 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 781 | с. Соколова Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 21 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 782 | с. Соколова Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 22 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 783 | д. Черноскутова Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 23 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 784 | д. Черноскутова Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 24 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 785 | д. Черноскутова Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 25 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 786 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 26 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 787 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 27 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 788 | д. Черноскутова Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 28 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 789 | с. Исетское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 29 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 790 | с. Исетское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 30 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 791 | с. Исетское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 31 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 792 | с. Исетское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 32 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 793 | с. Исетское Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 33 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 794 | с. Исетское Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 34 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 795 | с. Исетское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 35 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 796 | с. Новоисетское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 36 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 797 | с. Покровское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 37 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 798 | с. Покровское Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 38 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 799 | с. Покровское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 39 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 800 | с. Покровское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 40 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 801 | с. Покровское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 41 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 802 | с. Покровское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 42 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 803 | с. Покровское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 43 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 804 | с. Покровское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 44 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 805 | с. Покровское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 45 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 806 | с. Рыбниковское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 46 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 807 | с. Рыбниковское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 47 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 808 | с. Рыбниковское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 48 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 809 | с. Рыбниковское Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 49 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 810 | с. Рыбниковское Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 50 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 811 | с. Рыбниковское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 51 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 812 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 52 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 813 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 53 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 814 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 54 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 815 | с. Рыбниковское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 55 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 816 | с. Рыбниковское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 56 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 817 | с. Рыбниковское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 57 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 818 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 58 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 819 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 59 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 820 | с. Сосновское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 60 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 821 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 61 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 822 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ Зона сельскохозяйственных угодий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 62 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 823 | с. Большая Грязнуха Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 63 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 824 | с. Большая Грязнуха Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 64 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 825 | с. Большая Грязнуха Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 65 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 826 | с. Большая Грязнуха Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 66 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 827 | с. Травянское Зоны рекреационного назначения. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 67 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 828 | с. Колчедан Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 68 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 829 | с. Колчедан Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 69 | Трансформаторная подстанция (ТП) | 830 | с. Колчедан Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 10 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ\*А; Количество трансформаторов: 1. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| **1.13.Объекты связи** | | | | | | | |  | |
| 1.13.1.Объекты связи | | | | | | | |  | |
| **602041505 - Наземная станция (радиосвязи)** | | | | | | | |  | |
| 1 | Наземная станция (радиосвязи) | 620 | п. Новый Быт Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети связи.  Характеристики: 1 ед. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| **1.14.Линии электропередачи (ЛЭП)** | | | | | | | |  | |
| 1.14.1.Линии электропередачи (ЛЭП) | | | | | | | |  | |
| **602040315 - Линии электропередачи 10 кВ** | | | | | | | |  | |
| 1 | Линии электропередачи 10 кВ | 505 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 1,112 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 2 | Линии электропередачи 10 кВ | 506 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,307 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 3 | Линии электропередачи 10 кВ | 507 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Линия электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более; Протяженность: 0,326 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 4 | Линии электропередачи 10 кВ | 508 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,514 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 5 | Линии электропередачи 10 кВ | 509 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,974 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 6 | Линии электропередачи 10 кВ | 510 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,697 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 7 | Линии электропередачи 10 кВ | 511 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,482 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 8 | Линии электропередачи 10 кВ | 512 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,542 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 9 | Линии электропередачи 10 кВ | 513 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,018 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 10 | Линии электропередачи 10 кВ | 514 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,716 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 11 | Линии электропередачи 10 кВ | 515 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,210 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 12 | Линии электропередачи 10 кВ | 516 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,355 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 13 | Линии электропередачи 10 кВ | 517 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,534 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 14 | Линии электропередачи 10 кВ | 518 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,267 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 15 | Линии электропередачи 10 кВ | 519 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,435 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 16 | Линии электропередачи 10 кВ | 520 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Протяженность: 0,417 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 17 | Линии электропередачи 10 кВ | 521 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,472 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 18 | Линии электропередачи 10 кВ | 522 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,048 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 19 | Линии электропередачи 10 кВ | 523 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,093 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 20 | Линии электропередачи 10 кВ | 524 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,011 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 21 | Линии электропередачи 10 кВ | 525 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 1,411 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 22 | Линии электропередачи 10 кВ | 526 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,810 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 23 | Линии электропередачи 10 кВ | 527 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,542 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 24 | Линии электропередачи 10 кВ | 528 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,408 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 25 | Линии электропередачи 10 кВ | 529 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,473 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 26 | Линии электропередачи 10 кВ | 530 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,082 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 27 | Линии электропередачи 10 кВ | 531 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 1,027 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 28 | Линии электропередачи 10 кВ | 532 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 1,028 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 29 | Линии электропередачи 10 кВ | 533 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,990 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 30 | Линии электропередачи 10 кВ | 534 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 1,160 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 31 | Линии электропередачи 10 кВ | 535 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,125 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 32 | Линии электропередачи 10 кВ | 536 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,683 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 33 | Линии электропередачи 10 кВ | 537 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,532 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 34 | Линии электропередачи 10 кВ | 538 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,369 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 35 | Линии электропередачи 10 кВ | 539 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,363 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 36 | Линии электропередачи 10 кВ | 540 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,503 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 37 | Линии электропередачи 10 кВ | 541 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,215 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 38 | Линии электропередачи 10 кВ | 542 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,318 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 39 | Линии электропередачи 10 кВ | 543 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,236 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 40 | Линии электропередачи 10 кВ | 544 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,143 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 41 | Линии электропередачи 10 кВ | 545 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,524 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 42 | Линии электропередачи 10 кВ | 546 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,367 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 43 | Линии электропередачи 10 кВ | 547 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,321 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 44 | Линии электропередачи 10 кВ | 548 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,156 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 45 | Линии электропередачи 10 кВ | 549 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,184 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 46 | Линии электропередачи 10 кВ | 550 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,257 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 47 | Линии электропередачи 10 кВ | 551 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,132 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 48 | Линии электропередачи 10 кВ | 552 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,266 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 49 | Линии электропередачи 10 кВ | 553 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,132 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 50 | Линии электропередачи 10 кВ | 554 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 1,284 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 51 | Линии электропередачи 10 кВ | 555 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,167 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 52 | Линии электропередачи 10 кВ | 556 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 1,752 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 53 | Линии электропередачи 10 кВ | 557 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,062 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 54 | Линии электропередачи 10 кВ | 558 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,295 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 55 | Линии электропередачи 10 кВ | 559 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,586 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 56 | Линии электропередачи 10 кВ | 560 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 1,138 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 57 | Линии электропередачи 10 кВ | 561 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,556 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 58 | Линии электропередачи 10 кВ | 562 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,249 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 59 | Линии электропередачи 10 кВ | 563 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,613 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 60 | Линии электропередачи 10 кВ | 564 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,730 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 61 | Линии электропередачи 10 кВ | 565 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,750 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 62 | Линии электропередачи 10 кВ | 566 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,647 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 63 | Линии электропередачи 10 кВ | 567 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,313 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 64 | Линии электропередачи 10 кВ | 568 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,342 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 65 | Линии электропередачи 10 кВ | 569 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,910 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 66 | Линии электропередачи 10 кВ | 570 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 1,012 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 67 | Линии электропередачи 10 кВ | 571 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,267 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 68 | Линии электропередачи 10 кВ | 572 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,1 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 69 | Линии электропередачи 10 кВ | 573 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,188 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 70 | Линии электропередачи 10 кВ | 574 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,146 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 71 | Линии электропередачи 10 кВ | 575 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,309 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 72 | Линии электропередачи 10 кВ | 576 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,340 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 73 | Линии электропередачи 10 кВ | 577 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,424 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 74 | Линии электропередачи 10 кВ | 578 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,604 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 75 | Линии электропередачи 10 кВ | 579 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,838 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 76 | Линии электропередачи 10 кВ | 580 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,383 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 77 | Линии электропередачи 10 кВ | 581 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,603 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 78 | Линии электропередачи 10 кВ | 582 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,237 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 79 | Линии электропередачи 10 кВ | 583 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,141 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 80 | Линии электропередачи 10 кВ | 584 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,486 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 81 | Линии электропередачи 10 кВ | 585 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,166 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 82 | Линии электропередачи 10 кВ | 586 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,649 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 83 | Линии электропередачи 10 кВ | 587 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 1,005 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 84 | Линии электропередачи 10 кВ | 588 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,089 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 85 | Линии электропередачи 10 кВ | 589 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,377 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 86 | Линии электропередачи 10 кВ | 590 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,368 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 87 | Линии электропередачи 10 кВ | 591 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,351 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 88 | Линии электропередачи 10 кВ | 592 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,187 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 89 | Линии электропередачи 10 кВ | 593 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,084 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 90 | Линии электропередачи 10 кВ | 594 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,485 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 91 | Линии электропередачи 10 кВ | 595 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 0,392 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| **1.15.Сети теплоснабжения** | | | | | | | |  | |
| 1.15.1.Сети теплоснабжения | | | | | | | |  | |
| **602041002 - Теплопровод распределительный (квартальный)** | | | | | | | |  | |
| 1 | Теплопровод распределительный (квартальный) | 737 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Протяженность: 0,142 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 2 | Теплопровод распределительный (квартальный) | 738 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Протяженность: 0,053 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 3 | Теплопровод распределительный (квартальный) | 739 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Протяженность: 0,184 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 4 | Теплопровод распределительный (квартальный) | 740 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Протяженность: 0,358 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 5 | Теплопровод распределительный (квартальный) | 741 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Протяженность: 0,475 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 6 | Теплопровод распределительный (квартальный) | 742 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Протяженность: 0,034 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 7 | Теплопровод распределительный (квартальный) | 743 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Протяженность: 0,282 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 8 | Теплопровод распределительный (квартальный) | 744 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Протяженность: 0,267 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 9 | Теплопровод распределительный (квартальный) | 745 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Протяженность: 0,137 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 10 | Теплопровод распределительный (квартальный) | 746 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Протяженность: 0,063 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 11 | Теплопровод распределительный (квартальный) | 747 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Протяженность: 0,149 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 12 | Теплопровод распределительный (квартальный) | 748 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Протяженность: 0,067 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 13 | Теплопровод распределительный (квартальный) | 749 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Протяженность: 0,056 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 14 | Теплопровод распределительный (квартальный) | 750 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Протяженность: 0,133 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 15 | Теплопровод распределительный (квартальный) | 751 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Протяженность: 0,048 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 16 | Теплопровод распределительный (квартальный) | 752 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Протяженность: 0,024 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 17 | Теплопровод распределительный (квартальный) | 753 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Протяженность: 1,033 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 18 | Теплопровод распределительный (квартальный) | 754 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к ликвидации | Протяженность: 0,076 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 19 | Теплопровод распределительный (квартальный) | 755 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Протяженность: 0,263 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 20 | Теплопровод распределительный (квартальный) | 756 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Протяженность: 0,17 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 21 | Теплопровод распределительный (квартальный) | 757 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Протяженность: 0,038 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 22 | Теплопровод распределительный (квартальный) | 758 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Протяженность: 0,066 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 23 | Теплопровод распределительный (квартальный) | 759 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Протяженность: 0,07 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 24 | Теплопровод распределительный (квартальный) | 760 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Протяженность: 0,17 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 25 | Теплопровод распределительный (квартальный) | 761 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Протяженность: 0,07 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| **1.16.Гидротехнические сооружения** | | | | | | | |  | |
| 1.16.1.Гидротехнические сооружения | | | | | | | |  | |
| **602041701 - Водоподпорные и водонапорные гидротехнические сооружения** | | | | | | | |  | |
| 1 | Водоподпорные и водонапорные гидротехнические сооружения | 106 | с. Пирогово Зона акваторий. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Гидротехнические сооружения.  Протяженность (м) 15 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| **1.17.Сети водоснабжения** | | | | | | | |  | |
| 1.17.1.Сети водоснабжения | | | | | | | |  | |
| **602041201 - Водовод** | | | | | | | |  | |
| 1 | Водовод | 32 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения; Протяженность: 1,411 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 2 | Водовод | 33 | Свердловская область, Каменский муниципальный округ | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети водоснабжения; Протяженность: 0,797 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| **1.18.Объекты физической культуры и массового спорта** | | | | | | | |  | |
| 1.18.1.Объекты физической культуры и массового спорта | | | | | | | |  | |
| **602010301 - Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)** | | | | | | | |  | |
| 1 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | 626 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха Общественно-деловые зоны. | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: объект физической культуры;  Площадь пола спортивных сооружений и тренажерных залов (кв.м.) 749,2 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| **602010302 - Спортивное сооружение** | | | | | | | |  | |
| 1 | Детская игровая и спортивная площадка с зоной отдыха | 729 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Травянское Общественно-деловые зоны. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект физической культуры; Подтип спортивного сооружения: Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля);  Площадь плоскостных спортивных сооружений (кв.м.) 5243 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 2 | Детская игровая и спортивная площадка | 730 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха Общественно-деловые зоны. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект физической культуры; Подтип спортивного сооружения: Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля);  Площадь плоскостных спортивных сооружений (кв.м.) 3000 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 3 | Многофункциональная площадка | 731 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Новоисетское Общественно-деловые зоны. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект физической культуры; Подтип спортивного сооружения: Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля);  Площадь плоскостных спортивных сооружений (кв.м.) 3330 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 4 | Спортивное сооружение | 732 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Клевакинское Общественно-деловые зоны. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект физической культуры; Подтип спортивного сооружения: Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля);  Площадь плоскостных спортивных сооружений (кв.м.) 1807 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |
| 5 | Многофункциональная спортивная площадка | 733 | обл Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское Общественно-деловые зоны. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект физической культуры; Подтип спортивного сооружения: Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля);  Площадь плоскостных спортивных сооружений (кв.м.) 500 | Установление не требуется. | Предложение генерального плана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | |

**2. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование функциональной зоны | Назначение функциональных зон | Площадь (га) | Параметры функциональной зоны | Сведения о планируемых объектах |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Предназначена для размещения жилой застройки | 7080,71 | Этажность: 1-3  Предельная высота объекта капитального строительства: 15 м  Максимальный процент застройки: 40 %  Иной параметр и его единицы измерения: Не установлено. | 1) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ д.Черемисская 2) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - Пункт редуцирования газа (ПРГ) 4) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041101 - Водозабор 5) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ д.Крайчикова 6) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041104 - Водонапорная башня 7) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ п.Колчедан 8) Региональное значение Планируемый к размещению:  602050202 - Пожарное депо 10) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) 13) Региональное значение Планируемый к размещению:  602041805 - Сооружения для защиты от затопления и подтопления 14) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ д.Черноскутова 18) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) 19) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ д.Давыдова 23) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041301 - Очистные сооружения (КОС) 25) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602031601 - Мостовое сооружение 32) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ д.Кремлевка 33) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ д.Белоносова 34) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ д.Старикова 35) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ д.Потаскуева 36) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ д.Ключи 37) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ п.Синарский 40) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ д.Бекленищева 42) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ д.Боевка 43) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ д.Шилова 44) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ п.Горный 46) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ д.Перебор 60) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ д.Гашенева 61) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ д.Походилова 63) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ с.Окулово 64) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ д.Соколова 69) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ с.Смолинское 72) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ с.Барабинское 78) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ д.Часовая 79) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041505 - Наземная станция (радиосвязи) 80) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ с.Щербаково 81) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602020109 - Строительство молочного завода ПАО "Каменское" 83) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040901 - БМК "Позариха" 85) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ с.Троицкое 88) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041301 - КОС-150 "Покровское" 93) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041102 - Водопроводные очистные сооружения 95) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ д.Чечулина |  |
| Общественно-деловые зоны | Предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, предпринимательской деятельности, а также образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений и соорежений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой , финансовой, общественной активности | 500,01 | Этажность: 1-3  Предельная высота объекта капитального строительства: 30 м Максимальный процент застройки: 70 % Иной параметр и его единицы измерения: Не установлено | 1) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ д.Комарова 2) Местное значение муниципального округа Планируемый к реконструкции:  602040901 - СЦТ "Брод" 3) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041303 - КНС-350 "Брод" 4) Местное значение муниципального округа Планируемый к реконструкции:  602040901 - СЦТ "Новоисетское" 5) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - Пункт редуцирования газа (ПРГ) 6) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602010302 - Многофункциональная площадка 7) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602010302 - Детская игровая и спортивная площадка с зоной отдыха 8) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041101 - Водозабор 9) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041104 - Водонапорная башня 10) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040901 - АГБМК "Сосновское-Мира" 11) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040901 - АГБМК "Маминское" 12) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ д.Малая Белоносова 13) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040901 - АГБМК "Первомайский" 14) Иное значение Планируемый к размещению:  602020301 - Объект, связанный с производственной деятельностью 15) Региональное значение Планируемый к размещению:  602010202 - Строительство культурно-досугового учреждения 16) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602010302 - Спортивное сооружение 17) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602010302 - Многофункциональная спортивная площадка 20) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ п.Новый Быт 21) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040901 - АГБМК "Новый Быт" 25) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602010302 - Детская игровая и спортивная площадка 26) Местное значение муниципального округа Планируемый к реконструкции:  602010301 - Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) |  |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Предназначена для размещения территорий промышленных предприятий и коммунально-складских территорий | 5145,13 | Этажность: 1-3  Предельная высота объекта капитального строительства: 20 м  Максимальный процент застройки: 70 %  Иной параметр и его единицы измерения: Не установлено | 1) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041104 - Водонапорная башня 2) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041101 - Водозабор 4) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041301 - Очистные сооружения (КОС) 5) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) 6) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040901 - АГБМК "Рыбниковское" 7) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041301 - КОС-150 "Рыбниковское" 8) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) 10) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - Пункт редуцирования газа (ПРГ) 11) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602030901 - Станция автозаправочная 13) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041102 - Водопроводные очистные сооружения 14) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040901 - АГБМК "Сосновское" 17) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041301 - КОС-150 "Первомайский" 18) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040901 - АГБМК "Сипавское" 20) Местное значение муниципального округа Планируемый к реконструкции:  602040901 - СЦТ "Мартюш" |  |
| Зоны сельскохозяйственного использования | Предназначены для ведения сельскохозяйственной деятельности | 101,5 | Этажность: 1-3  Предельная высота объекта капитального строительства: 20 м Максимальный процент застройки: 30 % Иной параметр и его единицы измерения: Не установлено | 1) Не планируются |  |
| Зона сельскохозяйственных угодий | Предназначена для выпаса домашнего скота, выращивания сельскохозяйственной продукции | 126654,79 | Этажность: Не установлено Коэффициент застройки: Не установлено Иной параметр и его единицы измерения: Не установлено | 1) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602031601 - Мостовое сооружение 2) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041101 - Водозабор 3) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041301 - Очистные сооружения (КОС) 7) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) 8) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) 9) Региональное значение Планируемый к размещению:  602040506 - ГРС 1 Каменск-Уральский 13) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041104 - Водонапорная башня 19) Региональное значение Планируемый к размещению:  602040506 - ГРС2 г. Каменск-Уральский 21) Местное значение муниципального округа Планируемый к реконструкции:  602031601 - Мостовое сооружение |  |
| Зона садоводства, огородничества | Предназначена для осуществления деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а также размещения жилого дома, хозяйственных построек | 1510,76 | Этажность: 1-2  Предельная высота объекта капитального строительства: 12 м Максимальный процент застройки: 30 % | 1) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041301 - КОС-650 "Колчедан" 2) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041301 - КОС-150 "Новый Быт" |  |
| Зоны рекреационного назначения | Предназначены для размещения зеленых насаждений общего пользования, спортивных плоскостных сооружений, территорий общего пользования | 3667,5 | Этажность: Не установлено  Максимальный процент застройки: 40 % Иной параметр и его единицы измерения: Не установлено. | 1) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041301 - Очистные сооружения (КОС) 2) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041101 - Водозабор 3) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041104 - Водонапорная башня 6) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) 12) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040217 - Трансформаторная подстанция (ТП) 16) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602031601 - Мостовое сооружение 17) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ с.Исетское 31) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041301 - КОС-150 "Клевакинское" 33) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041301 - КОС-150 "Травянское" 34) Региональное значение Планируемый к размещению:  602041805 - Сооружения для защиты от затопления и подтопления 44) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041301 - КОС-400 "Новоисетское" 46) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - Пункт редуцирования газа (ПРГ) 50) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602040514 - ПРГ д.Мосина 54) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041303 - КОС-150 "Сипавское" 56) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041102 - Водопроводные очистные сооружения |  |
| Зона отдыха | Предназначена для объектов оздоровительного назначения, вспомогательных зданий и сооружений, а также для размещения игровых и спортивных площадок | 109,62 | Этажность: Не установлено Коэффициент застройки: Не установлено Иной параметр и его единицы измерения: Не установлено | 1) Не планируются |  |
| Зона лесов | Предназначена для размещения лесов | 66527,02 | Этажность: Не установлено Коэффициент застройки: Не установлено Иной параметр и его единицы измерения: Не установлено | 1) Федеральное значение Планируемый к реконструкции:  602040205 - Электрическая подстанция 500 кВ Исеть 2) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041303 - Канализационная насосная станция (КНС) 3) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041301 - Очистные сооружения (КОС) 6) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041104 - Водонапорная башня 8) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041101 - Водозабор 11) Местное значение муниципального округа Планируемый к реконструкции:  602040902 - ЦТП с. Позариха 14) Региональное значение Планируемый к размещению:  602050202 - Пожарное депо |  |
| Зоны специального назначения | Предназначена для размещения иных объектов специального назначения, объектов ритуальных услуг и сооружения, предназначенные для изоляции и обезвреживания ТБО | 113,04 | Этажность: Не установлено  Коэффициент застройки: Не установлено  Иной параметр и его единицы измерения: Не установлено | 1) Не планируются |  |
| Зона режимных территорий | Предназначены для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим | 440,26 | Этажность: Не установлено  Коэффициент застройки: Не установлено  Иной параметр и его единицы измерения: Не установлено | 1) Не планируются |  |
| Зона акваторий | Предназначена для размещения водных объектов | 3072,77 | Этажность: Не установлено  Коэффициент застройки: Не установлено  Иной параметр и его единицы измерения: Не установлено | 1) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602031601 - Мостовое сооружение 2) Местное значение муниципального округа Планируемый к реконструкции:  602031601 - Мостовое сооружение 4) Местное значение муниципального округа Планируемый к размещению:  602041701 - Водоподпорные и водонапорные гидротехнические сооружения |  |